**ESPECIFICACIONES**

OBRA: **REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA**

SERVICIO DE DESALSOLVE DE CÁRCAMO, SE CONSIDERA UNA EXTRACCIÓN Y RETIRO DE LODO.

SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES MARCA NABOHI PARA AGUAS RESIDUALES 7.5 HP 3F 220/440 V 3450 RPM, INCLUYE CODO DE DESCARGA BRIDADO, UN ADAPTADOR GUÍA O SIMILAR. SUMINISTRO DE FLOTADORES MARCA NABOHI MOD: INT-CM-01. SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL TRIPLEX MARCA NBHTECNO PARA OPERACIÓN EN MANUAL Y AUTOMÁTICO DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES DE 7.5 HP EN 440V

\*SERVICIOS DE INSTALACIONES DE EQUIPOS DE BOMBEO CON ANCLAJE.

\*SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TABLERO PARA ARRANQUE DE EQUIPO DE BOMBEO.

\*SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO A TABLERO.

\*SERVICIO DE FABRICACIÓN DE POCETO DE 40 CM X 40 CM X 30 DE PROFUNDIDAD EN CUARTO DE CONTROL.

\*SERVICIO DE INSTALACIÓN LUMINARIA DE CUARTO DE CONTROL.

\*SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REJILLAS TIPO IRVING

SUMINISTRO DE VÁLVULA CHECK FOFO SELLO FLEXIBLE 3

SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA FOFO SELLO FLEXIBLE DE 3

SUMINISTRO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 1"

SUMINISTRO DE BRIDAS DE ACERO AL CARBÓN 150LBS 3"

SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN S/C CEDULA 80.

APLICACIÓN DE FONDO EPOXICO A TUBERÍA DE DESCARGA.

APLICACIÓN DE ESMALTE EPOXICO A TUBERÍA DE DESCARGA

SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBA SUMERGIBLE AQUAPACK PAR ACHIQUE SIGMA 110 A 1/4 HP 115V.

SUMINISTRO DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO A EQUIPOS DE BOMBEO, CABLEADO ESPECIALIZADO: CABLE POWERFLEX TIPO RV-K 4 CONDUCTORES. 10 AWG 1000V 90° COLOR NEGRO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS IRVING EN REGISTROS CON MEDIDAS 3/16 DE GROSOR X 1" DE ESPACIO ENTRE CUADRADOS.