|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA O LA MODIFICACIÓN QUÉ EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE  RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA: DE: |
|  | | | | |
| **PE-12.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO  PROGRE-SIVO | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | |  |  | | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE EN PESOS | | |
| UNIDAD | CANTIDAD  DE TRABAJO | |
|  |  | | ***CON NUMERO*** | ***CON LETRA*** | CONCEPTO | SUBPARTIDA | PARTIDA |
| **01** | **TECHOS DIVERSAS COMUNIDADES** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **COMUNIDAD: EL AGUAJE** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF1** | **PROPIETARIO: AURELIA SALAS GONZALEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 24.61 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 24.61 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF2** | **PROPIETARIO: MATILDE LOPEZ**  **VAZQUEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 21.9 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 21.9 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **COMUNIDAD: CASAS VIEJAS** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF3** | **PROPIETARIO: MA LETICIA**  **MARTINEZ LUNA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 21.2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 21.2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF4** | **PROPIETARIO: ANA LUCIA**  **SANCHEZ GARCIA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 30.83 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 30.83 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF5** | **PROPIETARIO: ROSALINA**  **LOPEZ CRUZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 28.75 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 28.75 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| **TF6** | **PROPIETARIO: GAVINA GARCIA**  **DELGADO** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 19.1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 19.1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| **TF7** | **PROPIETARIO: ADILENE**  **GUADALUPE HERNANDEZ**  **LIZARRAGA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 35.94 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 35.94 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| **TF8** | **PROPIETARIO: VICTORIA**  **MILLAN CALDERON** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 22.38 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 22.38 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF9** | **PROPIETARIO: EPIFANIA**  **GARCIA DELGADO** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 19.71 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 19.71 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF10** | **PROPIETARIO: MARIA DEL**  **CARMEN LOPEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 24.11 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 24.11 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **COMUNIDAD: CAIMANES** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF11** | **PROPIETARIO: JUAN ANTONIO**  **GARCIA PINTOR** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 24.79 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 24.79 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF12** | **PROPIETARIO: DELFINA LOPEZ**  **MEZA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 29.63 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 29.63 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF13** | **PROPIETARIO: JOSE RAMON**  **LOPEZ FLORES** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 20.14 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 20.14 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **COMUNIDAD: LA CRUZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF14** | **PROPIETARIO: ROCIO JIMENEZ**  **CARRILLO** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 17.23 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 17.23 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF15** | **PROPIETARIO: IRMA YURIAR**  **GUZMAN** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 36.36 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 36.36 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| **TF16** | **PROPIETARIO: MANUELA**  **LOPEZ ZERON** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 34.9 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 34.9 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| **TF17** | **PROPIETARIO: LUIS BRAYAN**  **ARAMBURO CAMPOS** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 22.45 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 22.45 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF18** | **PROPIETARIO: GEORGINA**  **CORRALES ESCOBAR** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 24.71 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 24.71 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 3 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 3 | |  |  |  |  |  |
| **TF19** | **PROPIETARIO: GUADALUPE**  **MACIAS SOTO** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 28.54 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 28.54 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF20** | **PROPIETARIO: ALBA DELIA**  **URQUIZA NORIEGA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 24.01 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 24.01 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF21** | **PROPIETARIO: LORETO**  **ARREOLA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 16.56 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 16.56 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF22** | **PROPIETARIO: CARMEN**  **ELIZABET NORIEGA LIZARRAGA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 34 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 34 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF23** | **PROPIETARIO: CRISTIAN SAID**  **IBARRA PAREDES** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 26 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 26 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| **TF24** | **PROPIETARIO: IRIS DANIELA**  **LOPEZ BARRAZA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 35 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 35 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF25** | **PROPIETARIO: ELIZABHET**  **ESTRADA CENTENA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 15.08 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 15.08 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF26** | **PROPIETARIO: BARBARA JAQUELINE TAPIA CORTEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 21.29 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 21.29 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF27** | **PROPIETARIO: MARIA EMMA**  **PRADO OSUNA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 23.76 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 23.76 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF28** | **PROPIETARIO: LAURA**  **BARBOZA ZUÑIGA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 21.66 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 21.66 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **COMUNIDAD: CEUTA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF29** | **PROPIETARIO: GUADALUPE**  **CANO GUTIERREZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 26.86 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 26.86 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| **TF30** | **PROPIETARIO: MARIANA VEGA**  **SANCHEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 17.16 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 17.16 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **1.6** | **COMUNIDAD: EL SALADITO** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF31** | **PROPIETARIO: MARIA EVELIA**  **GUIZAR ARIAS** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 25.28 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 25.28 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF32** | **PROPIETARIO: PASTOR SMITH**  **JUAREZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 30.41 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 30.41 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF33** | **PROPIETARIO: ROSARIO**  **SANCHEZ SANCHEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 23.73 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 23.73 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF34** | **PROPIETARIO: GUADALUPE DE**  **JESUS ONTIVEROS BARRAZA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 22.08 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 22.08 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **1.7** | **COMUNIDAD: PAREDON**  **COLORADO** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF35** | **PROPIETARIO: GERMAN**  **ANTONIO MILLAN CASTRO** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 21.15 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 21.15 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF36** | **PROPIETARIO: INDALESIA**  **NORIEGA AYALA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 28.53 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 28.53 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF37** | **PROPIETARIO: LETICIA**  **MORENO MARTINEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 19.46 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 19.46 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF38** | **PROPIETARIO: MAGDALENA**  **CARRASCO LIZARRAGA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 23.8 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 23.8 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| **TF39** | **PROPIETARIO: DAVID**  **FERNANDO MILLAN BARREDA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 20.76 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 20.76 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF40** | **PROPIETARIO: JUAN NORIEGA**  **CASTRO** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 23.52 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 23.52 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **1.8** | **COMUNIDAD: ELOTA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF41** | **PROPIETARIO: LLUVIA SOFIA**  **CERVANTES MARTINEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 22.44 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 22.44 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF42** | **PROPIETARIO: PAMELA**  **KARELY CASTRO CERVANTES** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 25.36 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 25.36 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| **TF43** | **PROPIETARIO: BRENDA ROCHA**  **RIOS** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 34.69 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 34.69 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| **1.9** | **COMUNIDAD: EL ROBLE** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF44** | **PROPIETARIO: SORAYA PONCE**  **CEBREROS** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 29.87 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 29.87 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF45** | **PROPIETARIO: RAUL ZAMORA**  **GARCIA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 23.66 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 23.66 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF46** | **PROPIETARIO: CLARA**  **MERCEDES ROCHA SANCHEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 24.06 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 24.06 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF47** | **PROPIETARIO: MARIO**  **CARRASCO MARTINEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 23.74 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 23.74 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF48** | **PROPIETARIO: HEIDY**  **MARGARITA SALAZAR CEBREROS** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 16.06 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 16.06 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA, CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF49** | **PROPIETARIO: ANA LUISA SOTO LOPEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 33.33 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 33.33 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **COMUNIDAD: EMILIANO ZAPATA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF50** | **PROPIETARIO: REYNA MILLAN**  **RODRIGUEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 24.74 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 24.74 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF51** | **PROPIETARIO: ANA FABIOLA**  **CONTRERAS ALVAREZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 19.77 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 19.77 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF52** | **PROPIETARIO: JESUS ANADE**  **MARTINEZ RODRIGUEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 19.67 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 19.67 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF53** | **PROPIETARIO: TAIDE ROSARIO**  **ROMERO BAEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 16.72 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 16.72 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **1.11** | **COMUNIDAD: CASAS GRANDES** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF54** | **PROPIETARIO: MARIA**  **GUADALUPE MARTINEZ**  **RODRIGUEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 26.33 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 26.33 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **1.12** | **COMUNIDAD: CELESTINO GAZCA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF55** | **PROPIETARIO: ANTELMO**  **DAVID COATZIN BAEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 23.47 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 23.47 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **1.13** | **COMUNIDAD: IBONIA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF56** | **PROPIETARIO: MARIA TOMASA**  **BALLARDO VAAL** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 18.99 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 18.99 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF57** | **PROPIETARIO: MARIA**  **CARMINA TORRES ACOSTA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 30.91 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 30.91 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **1.14** | **COMUNIDAD: JAPUINO** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF58** | **PROPIETARIO: ENEDINA**  **LIZARRAGA ALARCON** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 27 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 27 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **1.15** | **COMUNIDAD: POTRERILLOS DEL**  **NOROTE** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF59** | **PROPIETARIO: JESUS LEON**  **GARCIA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 17.28 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 17.28 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **TF60** | **PROPIETARIO: MARIA DEL**  **CARMEN VILLEGAS RODRIGUEZ** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 24.21 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 24.21 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **1.16** | **COMUNIDAD: PUEBLO NUEVO** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF61** | **PROPIETARIO: JOSE ANTONIO**  **RODRIGUEZ QUINTERO** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 23.17 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 23.17 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **1.17** | **COMUNIDAD: PUEBLO PIDER**  **(ARROYITOS)** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF62** | **PROPIETARIO: MARIA DE**  **JESUS CHAPARRO SALAS** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 17.52 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 17.52 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| **1.18** | **COMUNIDAD: EL BOLILLO** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF63** | **PROPIETARIO: JOSE ALBERTO**  **AYON** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 30 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 30 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 2 | |  |  |  |  |  |
| **1.19** | **COMUNIDAD: ENSENADA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TF64** | **PROPIETARIO: MARIANA**  **MARTINEZ ROCHA** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LOSA MACISA DE 10 CM DE  ESPESOR CON CONCRETO F'C=  200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:  FABRICACION, COLOCACION,  ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  MADERA DE PINO, CIMBRADO,  MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | | M2 | 20 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | IMPERMEABILIZANTE EN  AZOTEA, INCLUYE: SELLADOR  ACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A  5 AÑOS FIBRATADO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | M2 | 20 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SALIDA DE CENTRO, INCLUYE  CAJA OCTOGONAL DE 4", FOCO  AHORRADOR DE 11O V,  PORTALAMPARA DE CERAMICA,  CABLE CALIBRE 12, CABLE  CALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,  MATERIALES, RANURA, RESANES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  CONEXIONES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | SALIDA PARA CONTACTOS,  INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA  GALVANIZADA 2X4", CABLE  CALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,  TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,  DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  MENOR. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | SALIDA DE APAGADORES,  INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,  CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO  DE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPA  DE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA  2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA MENOR,  DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | SALIDA | 1 | |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | | FIRMA DEL LICITANTE | | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: | | |  |  |  |
| PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | | |  |  |  |
| ESTA HOJA: | | |  |  |  |
| ACUMULADO: | | |  |  |  |