|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA O LA MODIFICACIÓN QUÉ EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA:DE: |
|  |
| **PE-12.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMEROPROGRE-SIVO | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO |  |  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE EN PESOS |
| UNIDAD | CANTIDADDE TRABAJO |
|  |  | ***CON NUMERO*** | ***CON LETRA*** | CONCEPTO | SUBPARTIDA | PARTIDA |
| **01** | **TECHOS DIVERSAS COMUNIDADES** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **COMUNIDAD: EL AGUAJE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF1** |  **PROPIETARIO: AURELIA SALAS GONZALEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 24.61 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 24.61 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF2** |  **PROPIETARIO: MATILDE LOPEZ****VAZQUEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 21.9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 21.9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.2** |  **COMUNIDAD: CASAS VIEJAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF3** |  **PROPIETARIO: MA LETICIA****MARTINEZ LUNA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 21.2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 21.2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF4** |  **PROPIETARIO: ANA LUCIA****SANCHEZ GARCIA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 30.83 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 30.83 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF5** |  **PROPIETARIO: ROSALINA****LOPEZ CRUZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 28.75 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 28.75 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| **TF6** |  **PROPIETARIO: GAVINA GARCIA****DELGADO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 19.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 19.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| **TF7** |  **PROPIETARIO: ADILENE****GUADALUPE HERNANDEZ****LIZARRAGA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 35.94 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 35.94 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| **TF8** |  **PROPIETARIO: VICTORIA****MILLAN CALDERON** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 22.38 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 22.38 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA GALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF9** |  **PROPIETARIO: EPIFANIA****GARCIA DELGADO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 19.71 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 19.71 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF10** |  **PROPIETARIO: MARIA DEL****CARMEN LOPEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 24.11 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 24.11 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.3** |  **COMUNIDAD: CAIMANES** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF11** |  **PROPIETARIO: JUAN ANTONIO****GARCIA PINTOR** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 24.79 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 24.79 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF12** |  **PROPIETARIO: DELFINA LOPEZ****MEZA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 29.63 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 29.63 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF13** |  **PROPIETARIO: JOSE RAMON****LOPEZ FLORES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 20.14 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 20.14 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| **1.4** |  **COMUNIDAD: LA CRUZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF14** |  **PROPIETARIO: ROCIO JIMENEZ****CARRILLO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 17.23 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 17.23 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF15** |  **PROPIETARIO: IRMA YURIAR****GUZMAN** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 36.36 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 36.36 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| **TF16** |  **PROPIETARIO: MANUELA****LOPEZ ZERON** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 34.9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 34.9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA GALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| **TF17** |  **PROPIETARIO: LUIS BRAYAN****ARAMBURO CAMPOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 22.45 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 22.45 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF18** |  **PROPIETARIO: GEORGINA****CORRALES ESCOBAR** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 24.71 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 24.71 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 3 |  |  |  |  |  |
| **TF19** |  **PROPIETARIO: GUADALUPE****MACIAS SOTO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 28.54 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 28.54 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF20** |  **PROPIETARIO: ALBA DELIA****URQUIZA NORIEGA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 24.01 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 24.01 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF21** |  **PROPIETARIO: LORETO****ARREOLA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 16.56 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 16.56 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF22** |  **PROPIETARIO: CARMEN****ELIZABET NORIEGA LIZARRAGA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 34 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 34 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF23** |  **PROPIETARIO: CRISTIAN SAID****IBARRA PAREDES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 26 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 26 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| **TF24** |  **PROPIETARIO: IRIS DANIELA****LOPEZ BARRAZA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF25** |  **PROPIETARIO: ELIZABHET****ESTRADA CENTENA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 15.08 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 15.08 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA GALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF26** |  **PROPIETARIO: BARBARA JAQUELINE TAPIA CORTEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 21.29 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 21.29 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF27** |  **PROPIETARIO: MARIA EMMA****PRADO OSUNA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 23.76 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 23.76 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF28** |  **PROPIETARIO: LAURA****BARBOZA ZUÑIGA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 21.66 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 21.66 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| **1.5** |  **COMUNIDAD: CEUTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF29** |  **PROPIETARIO: GUADALUPE****CANO GUTIERREZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 26.86 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 26.86 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| **TF30** |  **PROPIETARIO: MARIANA VEGA****SANCHEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 17.16 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 17.16 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.6** |  **COMUNIDAD: EL SALADITO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF31** |  **PROPIETARIO: MARIA EVELIA****GUIZAR ARIAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 25.28 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 25.28 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF32** |  **PROPIETARIO: PASTOR SMITH****JUAREZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 30.41 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 30.41 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF33** |  **PROPIETARIO: ROSARIO****SANCHEZ SANCHEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 23.73 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 23.73 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF34** |  **PROPIETARIO: GUADALUPE DE****JESUS ONTIVEROS BARRAZA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 22.08 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 22.08 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.7** |  **COMUNIDAD: PAREDON****COLORADO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF35** |  **PROPIETARIO: GERMAN****ANTONIO MILLAN CASTRO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 21.15 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 21.15 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJA GALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF36** |  **PROPIETARIO: INDALESIA****NORIEGA AYALA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 28.53 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 28.53 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF37** |  **PROPIETARIO: LETICIA****MORENO MARTINEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 19.46 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 19.46 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF38** |  **PROPIETARIO: MAGDALENA****CARRASCO LIZARRAGA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 23.8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 23.8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| **TF39** |  **PROPIETARIO: DAVID****FERNANDO MILLAN BARREDA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 20.76 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 20.76 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF40** |  **PROPIETARIO: JUAN NORIEGA****CASTRO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 23.52 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 23.52 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.8** |  **COMUNIDAD: ELOTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF41** |  **PROPIETARIO: LLUVIA SOFIA****CERVANTES MARTINEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 22.44 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 22.44 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF42** |  **PROPIETARIO: PAMELA****KARELY CASTRO CERVANTES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 25.36 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 25.36 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| **TF43** |  **PROPIETARIO: BRENDA ROCHA****RIOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 34.69 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 34.69 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| **1.9** |  **COMUNIDAD: EL ROBLE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF44** |  **PROPIETARIO: SORAYA PONCE****CEBREROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 29.87 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 29.87 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF45** |  **PROPIETARIO: RAUL ZAMORA****GARCIA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 23.66 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 23.66 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF46** |  **PROPIETARIO: CLARA****MERCEDES ROCHA SANCHEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 24.06 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 24.06 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF47** |  **PROPIETARIO: MARIO****CARRASCO MARTINEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 23.74 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 23.74 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF48** |  **PROPIETARIO: HEIDY****MARGARITA SALAZAR CEBREROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 16.06 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 16.06 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA, CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF49** |  **PROPIETARIO: ANA LUISA SOTO LOPEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 33.33 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 33.33 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.1** |  **COMUNIDAD: EMILIANO ZAPATA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF50** |  **PROPIETARIO: REYNA MILLAN****RODRIGUEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 24.74 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 24.74 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF51** |  **PROPIETARIO: ANA FABIOLA****CONTRERAS ALVAREZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 19.77 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 19.77 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF52** |  **PROPIETARIO: JESUS ANADE****MARTINEZ RODRIGUEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 19.67 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 19.67 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF53** |  **PROPIETARIO: TAIDE ROSARIO****ROMERO BAEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 16.72 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 16.72 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.11** |  **COMUNIDAD: CASAS GRANDES** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF54** |  **PROPIETARIO: MARIA****GUADALUPE MARTINEZ****RODRIGUEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 26.33 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 26.33 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.12** |  **COMUNIDAD: CELESTINO GAZCA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF55** |  **PROPIETARIO: ANTELMO****DAVID COATZIN BAEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 23.47 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 23.47 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.13** |  **COMUNIDAD: IBONIA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF56** |  **PROPIETARIO: MARIA TOMASA****BALLARDO VAAL** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 18.99 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 18.99 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF57** |  **PROPIETARIO: MARIA****CARMINA TORRES ACOSTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 30.91 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 30.91 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.14** |  **COMUNIDAD: JAPUINO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF58** |  **PROPIETARIO: ENEDINA****LIZARRAGA ALARCON** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 27 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 27 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.15** |  **COMUNIDAD: POTRERILLOS DEL****NOROTE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF59** |  **PROPIETARIO: JESUS LEON****GARCIA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 17.28 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 17.28 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **TF60** |  **PROPIETARIO: MARIA DEL****CARMEN VILLEGAS RODRIGUEZ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 24.21 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 24.21 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.16** |  **COMUNIDAD: PUEBLO NUEVO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF61** |  **PROPIETARIO: JOSE ANTONIO****RODRIGUEZ QUINTERO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 23.17 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 23.17 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.17** |  **COMUNIDAD: PUEBLO PIDER****(ARROYITOS)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF62** |  **PROPIETARIO: MARIA DE****JESUS CHAPARRO SALAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 17.52 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 17.52 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.18** |  **COMUNIDAD: EL BOLILLO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF63** |  **PROPIETARIO: JOSE ALBERTO****AYON** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 2 |  |  |  |  |  |
| **1.19** |  **COMUNIDAD: ENSENADA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TF64** |  **PROPIETARIO: MARIANA****MARTINEZ ROCHA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  LOSA MACISA DE 10 CM DEESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:FABRICACION, COLOCACION,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,MADERA DE PINO, CIMBRADO,MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA DE 3" Y DESCIMBRADO. | M2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  IMPERMEABILIZANTE ENAZOTEA, INCLUYE: SELLADORACRILICO, IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS FIBRATADO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  SALIDA DE CENTRO, INCLUYECAJA OCTOGONAL DE 4", FOCOAHORRADOR DE 11O V,PORTALAMPARA DE CERAMICA,CABLE CALIBRE 12, CABLECALIBRE 14, POLIDUCTO DE 1/2,MATERIALES, RANURA, RESANES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,CONEXIONES, MANO DE OBRAHERRAMIENTA MENOR Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  SALIDA PARA CONTACTOS,INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CAJAGALVANIZADA 2X4", CABLECALIBRE 12, POLIDUCTO DE 1/2,TAPA DE 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAMENOR. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  SALIDA DE APAGADORES,INCLUYE: APAGADOR SENCILLO,CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTODE 1/2, CABLE CALIBRE 12, TAPADE DOS SALIDAS, CAJA CHALUPA2X4 ", CINTA AISLANTE, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: |  |  |  |
| PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: |  |  |  |
| ESTA HOJA: |  |  |  |
| ACUMULADO: |  |  |  |