**ANEXO I**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**APOYO PARA REHABILITACION DE EAyD DIF 2021**

1. **LOS ALGODONES**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de instalación eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica, colocación de piso firme, suministro y colocación de puertas de herrería, pintura e impermeabilización y rehabilitación de techumbre de lamina

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVCH de 4" con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavaciones, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **3** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **4** | Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico en losa de azotea. Incluye: reparación de grietas y fisuras , material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 60 |
| **5** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **6** | Suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventana de baños de .40 x.60 mts. | Jgo. | 2 |
| **7** | Retiro de lámina galvanizada r-72 cal. 26 con recuperación y elaboración de techumbre a base polín en área de tejaban . Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su colocación. | M2 | 15 |
| **8** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 25 |
| **9** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA "y" PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **PAREDONES**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica, piso firme, pintura, reparación de techumbre de lámina.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVCH de 4" con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **3** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en área de cocina. Incluye: llave monomando, cespol, alimentación tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **4** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **5** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 140 |
| **6** | Reparación de techumbre de lámina y con barrotes de madera a polín de acero incluye: desmontaje y montaje de lámina barrotes y polín material mano de obra y lo necesario para su corrección. | Lote | 1 |
| **7** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **8** | Reparación de puerta metálica principal de herrería de .7 x 2.10 mts. Incluye chapa monta fácil, pintura, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **9** | Suministro y colocación de ventana de aluminio en área de cocina de 1.20 x 1.50 mts. Incluye : material herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su instalación. | Pza. | 1 |
| **10** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 15 |
| **11** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **RANCHO BAIMENA** Servicio de: rehabilitación de muros, castillos , baños, techumbre, reparación hidráulica, reparación eléctrica, colocación de piso firme, pintura e impermeabilizante, puertas de herrería y ventanas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| 1 | Zapata de conc. Armado f'c=250 kg/cm2 de 1 x 1 mts y 15 cms de espesor, con varillas 1/2" a cada 17 cms ambos sentidos. Incluye, excavación, plantilla, dado, armado, cimbrado, colado y descimbrado. | Pza. | 4 |
| 2 | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en cocina. Incluye: llave mezcladora, cespol, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| 3 | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVC de 4" hasta 20 ml con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 1 |
| 4 | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| 5 | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 149 |
| 6 | Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico en losa de azotea. Incluye: reparación de grietas y fisuras , material, diamante para direccionar el agua, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 60 |
| 7 | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| 8 | Reparación de puerta metálica de herrería . Incluye: chapa monta fácil, pintura, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| 9 | Suministro e instalación de puerta metálica de herrería. Incluye: perfilería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Jgo. | 2 |
| 10 | Dala de desplante de 15x20cm, reforzada con 5vars.#4, estribos de alambrón de 1/4" a cada 20cm, concreto f'c=200 kg/cm2, hecho en obra, cimbra de madera acabado común, incluye: colado, vibrado, habilitado, ganchos, traslapes, amarres, desperdicio, cimbra común, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Ml | 14 |
| 11 | Colocación de muro de block normal de 12x20x40 cms de 0.00 a 3 mts de altura asentado con mortero cemento arena 1:3 acabado aparente, incluye; material, mano de obra y herramienta. | M2 | 39.5 |
| 12 | Castillo de 15x15cm, reforzado con 4 vars.#3, estribos #2 a cada 20cm, concreto f'c=200 kg/cm2. Incluye colado, vibrado, habilitado, ganchos, traslapes, amarres, desperdicio, cimbra común, materiales, mano de obra, herramientas y equipo de seguridad. | Ml | 12 |
| 13 | Dala de cerramiento de 15x20cm, reforzada con 5vars.#4, estribos de alambrón de 1/4" a cada 20cm, concreto f'c=200 kg/cm2, hecho en obra, cimbra de madera acabado común, incluye: colado, vibrado, andamios, habilitado, ganchos, traslapes, amarres, desperdicio, cimbra común, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Ml | 14 |
| 14 | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 5.5 |
| 15 | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **EL MAHONE**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura, impermeabilizante, puertas metálicas y piso firme.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVCH de 4" con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **3** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en área de cocina. Incluye: llave monomando, cespol, alimentación, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **4** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **5** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 152 |
| **6** | Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico en losa de azotea. Incluye: reparación de grietas y fisuras , material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 50 |
| **7** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **8** | Reparación de puerta metálica principal de herrería de .9 x 2.10 mts. Incluye chapa monta fácil, pintura, herramientas y mano de obra. | Pza. | 1 |
| **9** | Reparación de puerta metálica principal de herrería de .7 x 2.10 mts. Incluye chapa monta fácil, pintura, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **10** | Suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventana de baños de .40 x.60 mts. | Jgo. | 2 |
| **11** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 20 |
| **12** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **LA PALMA DE CHARAY**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura y puertas metálicas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Reparación general e instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: baño nuevo con cimentación mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en general, incluye: tarja, cespol, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, llave mescladora, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **3** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería para baño de .7 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **4** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. a base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVC de 4" hasta 20 ml con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **5** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **6** | Suministro e instalación de reja tipo protección en áreas de espacio de alimentación. Incluye: marco de herrería, puertas, malla ciclónica, chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Lote | 1 |
| **7** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y “PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **ROBERTO BARRIOS**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura, impermeabilizante y rehabilitación de hornilla.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Reparación general e instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: baño nuevo con cimentación mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en general, incluye: tarja, cespol, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, llave mescladora, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **3** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería para baño de .7 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **4** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **5** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **6** | Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico en losa de azotea. Incluye: reparación de grietas y fisuras , material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 60 |
| **7** | Suministro y aplicación pintura y roturación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |
| **8** | Rehabilitación de hornilla, incluye placa y tubo para chimenea de 4" galvanizado material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **EL HUITUSSI**

Servicio de: rehabilitación de baños y suministro y colocación de cerca perimetral de malla ciclónica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No:** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Suministro y colocación de reja malla ciclónica, incluye: postes, dala de concreto, puerta y todo lo necesario para su correcta aplicación. | Ml | 60 |
| **2** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **3** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y “PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **LOS CHINOS**

Servicio de: habilitación general de baños, fabricación de registros, colocación de pintura e impermeabilizante, puertas de herrería, ventanas de aluminio y elaboración de piso firme.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Habilitación general de baño e instalación hidrosanitario. Incluye: baño adosado en muro de 1.30 x 2.30, mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVCH de 4" con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 3 |
| **3** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **4** | Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico en losa de azotea. Incluye: reparación de grietas y fisuras , material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 60 |
| **5** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **6** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería de .9 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **7** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería de .7 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **8** | Suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventana de baños de .40 x.60 mts. | Jgo. | 2 |
| **9** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 20 |
| **10** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **CAMPO PENJAMO**

Servicio de: rehabilitación de baños, fabricación de registros, reparación de tubería hidrosanitaria, colocación de pintura e impermeabilizante, revisión y reparación de red eléctrica, puertas de herrería, colocación de piso firme, elaboración de mesa de concreto y colocación de volado de techumbre a basa de polines y láminas galvanizadas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en general, incluye: tarja, cespol, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, llave mescladora, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVC de 4" hasta 20 ml con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **3** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **4** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones en fachada. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **5** | Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico en losa de azotea. Incluye: reparación de grietas y fisuras , material, diamante para direccionar el agua, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 60 |
| **6** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **7** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería . Incluye: perfilería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 1 |
| **8** | Reparación de puerta metálica de herrería. Incluye: perfilería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **9** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 20 |
| **10** | Elaboración de mesa de concreto de 1.20 x 4.00 mts , incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. | Pza. | 2 |
| **11** | Volado de techumbre a base de polín y lámina galvanizada r-72 cal. 26 en exterior. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su colocación. | M2 | 15 |
| **12** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **LOS TASTES**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura, colocación de registros y colocación de techumbre a basa de polín y láminas galvanizadas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVC de 4" hasta 20 ml con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **3** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **4** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **5** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **6** | Reparación de puerta metálica de herrería. Incluye: perfilería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **7** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería de .7 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **8** | Suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventana de baños de .40 x.60 mts. | Jgo. | 2 |
| **9** | Techumbre a base de polín y lámina galvanizada r-72 cal. 26 en área de hornilla de exterior. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su colocación. | M2 | 12 |
| **10** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y “PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **LA PILA 1**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura e impermeabilizante, registros sanitarios, puertas de herrería, cancelería de aluminio y piso firme de concreto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVCH de 4" con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 3 |
| **3** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **4** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **5** | Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico en losa de azotea. Incluye: reparación de grietas y fisuras , material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 60 |
| **6** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **7** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería de .9 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **8** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería de .7 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **9** | Suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventana de baños de .40 x.60 mts. | Jgo. | 2 |
| **10** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 36 |
| **11** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **CIENEGA DE LOS LARA**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura, fabricación de registros sanitarios, reparación de techumbre de láminas y barrotes de madera. Puertas de herrería y ventanas de aluminio y elaboración de piso firme.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVCH de 4" con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **3** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en área de cocina. Incluye: llave monomando, cespol, alimentación tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **4** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **5** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 145 |
| **6** | Reparación de techumbre de lámina y con barrotes de madera a polín de acero incluye: desmontaje y montaje de lámina barrotes y polín material mano de obra y lo necesario para su corrección. | Lote | 1 |
| **7** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **8** | Reparación de puerta metálica principal de herrería de .9 x 2.10 mts. Incluye chapa monta fácil, pintura, herramientas y mano de obra. | Pza. | 1 |
| **9** | Reparación de puerta metálica principal de herrería de .7 x 2.10 mts. Incluye chapa monta fácil, pintura, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **10** | Suministro y colocación de ventana de aluminio en área de cocina de 1.20 x 1.50 mts. Incluye : material herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su instalación. | Pza. | 1 |
| **11** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 20 |
| **12** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **PALMAR DE LOS RÍOS**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica, pintura, impermeabilizante, fabricación de registros, colocación de ventanas y elaboración de piso firme.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVCH de 4" con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **3** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en área de cocina. Incluye: llave monomando, cespol, alimentación tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **4** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **5** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **6** | Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico en losa de azotea. Incluye: reparación de grietas y fisuras , material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 60 |
| **7** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **8** | Reparación de puerta metálica principal de herrería de .9 x 2.10 mts. Incluye chapa monta fácil, pintura, herramientas y mano de obra. | Pza. | 1 |
| **9** | Reparación de puerta metálica principal de herrería de .7 x 2.10 mts. Incluye chapa monta fácil, pintura, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **10** | Suministro y colocación de ventana de aluminio en área de cocina de 1.20 x 1.50 mts. Incluye : material herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su instalación. | Pza. | 1 |
| **11** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 20 |
| **12** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **EL VASO**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura e impermeabilizante, fabricación de fosa séptica, registros, puertas de herrería y suministro y colocación de zoclo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de fosa séptica de 2 x 2.50 x 2 mts. a base de block de 15 x 20 x 40 y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de varilla de 3/8" con tapa y contratapa de registro y losa de 10 cms. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Lote | 1 |
| **3** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVCH de 4" con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 1 |
| **4** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **5** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **6** | Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico en losa de azotea. Incluye: reparación de grietas y fisuras , material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 50 |
| **7** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: mufa completa, revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **8** | Reparación de puerta metálica de herrería en acceso principal de .9 x 2.10 mts. Incluye: chapa monta fácil, pintura, herramientas y mano de obra. | Pza. | 1 |
| **9** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería de .7 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 1 |
| **10** | Suministro y colocación de zoclo en piso de portal . Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 6 |
| **11** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **LA HIGUERA LARGA**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica, pintura, impermeabilizante, fabricación de registros, colocación de ventanas y elaboración de piso firme.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVCH de 4" con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **3** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en área de cocina. Incluye: llave monomando, cespol, alimentación tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **4** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **5** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **6** | Reparación de techumbre de lámina con de polín de madera. Incluye desmontaje y montaje de lámina galvanizada y colocar polín de acero para carga, material mano de obra y lo necesario para su corrección. | M2 | 10 |
| **7** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: mufa y alimentación revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **8** | Reparación de puerta metálica principal de herrería de .7 x 2.10 mts. Incluye chapa monta fácil, pintura, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **9** | Suministro y colocación de ventana de aluminio en área de cocina de 1.20 x 1.50 mts. Incluye : material herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su instalación. | Pza. | 1 |
| **10** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 15 |
| **11** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **EL TULE CULIACÁN**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica, pintura, impermeabilizante, fabricación de registros, colocación de ventanas y elaboración de piso firme.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVCH de 4" con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **3** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **4** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **5** | Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico en losa de azotea. Incluye: reparación de grietas y fisuras , material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 50 |
| **6** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **7** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería de .9 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **8** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería de .7 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **9** | Suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventana de baños de .40 x.60 mts. | Jgo. | 2 |
| **10** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 25 |
| **11** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **CRUZ SEGUNDA Y SOYATITA**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica, pintura, impermeabilizante, fabricación de registros, colocación de ventanas y elaboración de piso firme.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVCH de 4" con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **3** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en área de cocina. Incluye: llave monomando, cespol, alimentación tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **4** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **5** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **6** | Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico en losa de azotea. Incluye: reparación de grietas y fisuras , material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 60 |
| **7** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **8** | Reparación de puerta metálica principal de herrería de .9 x 2.10 mts. Incluye chapa monta fácil, pintura, herramientas y mano de obra. | Pza. | 1 |
| **9** | Reparación de puerta metálica principal de herrería de .7 x 2.10 mts. Incluye chapa monta fácil, pintura, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **10** | Suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventana de baños de .40 x.60 mts. | Jgo. | 2 |
| **11** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 20 |
| **12** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **LAS PUENTES**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura, fabricación de registro, colocación de pintura, colocación de puertas y ventanas y suministro de techumbre a base de polín y lámina galvanizada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVC de 4" hasta 20 ml con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **3** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **4** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **5** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **6** | Reparación de puerta metálica de herrería. Incluye: perfilería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 3 |
| **7** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería de .7 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **8** | Suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventana de baños de .40 x.60 mts. | Jgo. | 2 |
| **9** | Techumbre a base de polín y lámina galvanizada r-72 cal. 26 en área de hornilla de exterior. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su colocación. | M2 | 12 |
| **10** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **LA BANDERA**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura, fabricación de registro y piso firme de concreto, colocación de pintura, colocación de puertas y ventanas y suministro de techumbre a base de polín y lámina galvanizada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVC de 4" hasta 20 ml con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **3** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **4** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **5** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **6** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería de .85 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 4 |
| **7** | Suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventana de baños de .40 x.60 mts. | Jgo. | 2 |
| **8** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 12 |
| **9** | Techumbre a base de polín y lámina galvanizada r-72 cal. 26 en área de hornilla de exterior. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su colocación. | M2 | 12 |
| **10** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **CHICORATO**

Servicio de: revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en cocina, suministro de pintura, revisión y reparación de instalación eléctrica, suministro y colocación de baños, fabricación de fosa séptica y techumbre a base de polín y lámina galvanizada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en cocina. Incluye: mueble (tarja), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **3** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **4** | Suministro y colocación de 2 baños, incluye: puertas, ventanas, WC, lavamanos, focos, apagadores, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Lote | 2 |
| **5** | Fabricación de fosa séptica , incluye: excavación, rellenos, tendido de tubería, registros y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Lote | 1 |
| **6** | Techumbre a base de polín y lámina galvanizada r-72 cal. 26 en área de hornilla de exterior. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su colocación. | M2 | 12 |
| **7** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **EL SALTO**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura, fabricación de puertas de herrería y ventanas de aluminio, fabricación de registros y reparación de techumbre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Habilitación general de baño e instalación hidrosanitario. Incluye: baño adosado en muro de 1.30 x 2.30, mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en general, incluye: tarja, cespol, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, llave mescladora, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **3** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVC de 4" hasta 20 ml con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **4** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **5** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones en fachada. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 120 |
| **6** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **7** | Suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventana de baños de .40 x.60 mts. | Jgo. | 1 |
| **8** | Reparación de techumbre del espacio de alimentación a base de madera y lamina con recuperación de lámina ,incluye: desmontaje y montaje de lámina, colocación de vigas de carga y polín de acero, materiales, mano de obra y herramientas. | M2 | 18 |
| **9** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **EL EBANO**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura e impermeabilizante, puertas de herrería, elaboración de piso firme a base de concreto, retiro y colocación de lámina galvanizada .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baños. Incluye: muebles, cespol, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVC de 4" hasta 20 ml con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 1 |
| **3** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **4** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 130 |
| **5** | Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico en losa de azotea. Incluye: reparación de grietas y fisuras , material, diamante para direccionar el agua, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 60 |
| **6** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **7** | Reparación de puerta metálica de herrería. Incluye: chapa monta fácil, pintura herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **8** | Suministro e instalación de puerta metálica de herrería. Incluye: perfilería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Jgo. | 2 |
| **9** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 6 |
| **10** | Retiro de lámina galvanizada r-72 cal. 26 con recuperación y elaboración de techumbre a base polín en área de tejaban . Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su colocación. | M2 | 20 |
| **11** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **CAMPO EL GENERAL**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura, impermeabilizante, fabricación de registros, elaboración de piso firme de concreto, elaboración de enjarres y colocación de puertas de herrería.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVC de 4" hasta 20 ml con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **3** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **4** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **5** | Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico en losa de azotea. Incluye: reparación de grietas y fisuras , material, diamante para direccionar el agua, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 60 |
| **6** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **7** | Reparación de puerta metálica de herrería de .85 x 2.10 mts. Incluye: chapa monta fácil, pintura, herramientas y mano de obra. | Pza. | 5 |
| **8** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 12 |
| **9** | Elaboración de enjarres en marquesina con pretil, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. | Ml | 16 |
| **10** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y “PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **SAN JUAN DE CACOBO - CONCORDIA**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura, colocación de puertas de herrería y ventana de aluminio, fabricación de registros y colocación de mufa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Habilitación general e instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: baño nuevo con cimentación mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en general, incluye: tarja, cespol, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, llave mescladora, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **3** | Suministro y colocación de puerta principal de herrería de .9 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 1 |
| **4** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería para baño de .7 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 1 |
| **5** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVC de 4" hasta 20 ml con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **6** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **7** | Colocación de mufa, revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **8** | Suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventana de baños de .40 x.60 mts. | Jgo. | 1 |
| **9** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y “PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **EL HABAL DE COPALA**

Servicio de: reparación de techumbre, elaboración de dala perimetral para recibir techumbre, colocación de mufa y elaboración de piso firme de concreto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Reparación de techumbre del espacio de alimentación a base de madera y lamina con recuperación de lámina ,incluye: desmontaje y montaje de lámina, colocación de vigas de carga y polín de acero, materiales, mano de obra y herramientas. | M2 | 32 |
| **2** | Elaboración de dala perimetral para recibir techumbre incluye , herramientas y mano de obra. | Ml | 70 |
| **3** | Colocación de mufa, revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **4** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 32 |
| **5** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **EL TREBOL 2**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura, fabricación de registro, puertas y ventanas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS**  | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Habilitación general e instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: baño nuevo con cimentación mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en general, incluye: tarja, cespol, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, llave mescladora, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **3** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería para baño de .7 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **4** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVC de 4" hasta 20 ml con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **5** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **6** | Suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventana de baños de .40 x.60 mts. | Jgo. | 2 |
| **7** | Abrir vano para colocación de puerta metálica de herrería para salida a baño de .9 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 1 |
| **8** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **LOMAS DE GUAYABO**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura, elaboración de mesa de concreto, terminación de barra de concreto para estufa, habilitación de bodega de jardinera.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Habilitación general de espacio de 3 x 3.50 mts para bodega de jardinería a base de perfil de acero y tablaroca. Incluye: puerta de multipanel, y marco de acero, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Terminación de barra de concreto para estufa en para área de cocina con entrepaños a base de perfil de acero y durock y tablaroca. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **3** | Habilitación de entrepaños y repisas en áreas de barra de concreto y cocina a base de perfil de acero y durock y tablaroca. Incluye: , materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **4** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en general, incluye: tarja, cespol, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, llave mescladora, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **5** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **6** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones en fachada. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **7** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **8** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |
| **9** | Elaboración de mesa de concreto de 1.20 x 4.00 mts , incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. | Pza. | 2 |

1. **LA AMAPA**

Servicio de: habilitación general de baño de instalación hidrosanitario, revisión hidráulica en general, fabricación de registros, revisión general en red eléctrica, cancelería de aluminio en ventana y elaboración de mesa de concreto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Habilitación general de baño e instalación hidrosanitario. Incluye: baño adosado en muro de 1.30 x 2.30, mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en general, incluye: tarja, cespol, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, llave mescladora, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **3** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVC de 4" hasta 20 ml con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **4** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **5** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones en fachada. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 140 |
| **6** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **7** | Suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventana de baños de .40 x.60 mts. | Jgo. | 1 |
| **8** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |
| **9** | Elaboración de mesa de concreto de 1.20 x 4.00 mts , incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. | Pza. | 2 |

1. **CELESTINO GASCA**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura, habilitación de muro posterior en hornilla, colocación de puerta metálica de herrería y protección en ventanas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Rehabilitación general e instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en general, incluye: tarja, cespol, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, llave mescladora, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **3** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería para baño de .90 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 1 |
| **4** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **5** | Habilitación de muro posterior en hornilla incluye: enjarres pintura, material, mano de obra y lo necesario para su corrección. | Lote | 1 |
| **6** | Suministro e instalación de protección con ventana en áreas de espacio de alimentación. Incluye: marco de herrería, puertas, herramientas y mano de obra. | Pza. | 10 |
| **7** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **IBONIA**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura, fabricación de registros, reparación de techumbre de lámina, puertas metálicas de herrería y ventanas de aluminio y elaboración de piso de concreto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD |
| **1** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVCH de 4" con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 2 |
| **3** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en área de cocina. Incluye: llave monomando, cespol, alimentación tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **4** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **5** | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de interior y exterior. Incluye: resanes menores, material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 150 |
| **6** | Reparación de techumbre de lámina con de polín de madera. Incluye desmontaje y montaje de lámina galvanizada y colocar polín de acero para carga, material mano de obra y lo necesario para su corrección. | M2 | 12 |
| **7** | Revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: mufa y alimentación revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **8** | Reparación de puerta metálica principal de herrería de .7 x 2.10 mts. Incluye chapa monta fácil, pintura, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **9** | Suministro y colocación de ventana de aluminio en área de cocina de 1.20 x 1.50 mts. Incluye : material herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su instalación. | Pza. | 1 |
| **10** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 20 |
| **11** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **VADO HONDO**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de red eléctrica, revisión y reparación de instalación hidráulica, colocación de mufa, dala perimetral, elaboración piso firme de concreto y elaboración de muro de block.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Habilitación general e instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: baño nuevo con cimentación mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en general, incluye: tarja, cespol, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, llave mescladora, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **3** | Colocación de mufa, revisión y reparación general de instalación eléctrica. Incluye: revisión y reparación de fallas, conexiones, instalación de circuitos e interruptores, apagadores, contactos, cable, materiales, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. | Lote | 1 |
| **4** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería para baño de .7 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **5** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **6** | Suministro y colocación de dala perimetral en área de espacio de alimentación incluye: material mano de obra y herramientas.  | Ml | 25 |
| **7** | Elaboración de piso firme a base de concreto fc-200kgs/cm2 en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 15 |
| **8** | Elaboración de muro de block en área de exterior de espacio de alimentación. Incluye: castillos intermedios, material mano de obra y lo necesario para su colocación. | M2 | 25 |
| **9** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **EL CARRIZAL**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de instalación hidráulica y pintura, fabricación de registros sanitarios, colocación de puerta metálica de herrería, protección en ventanas y colocación de reja tipo protección en área de espacio.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Habilitación general e instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: baño nuevo con cimentación mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en general, incluye: tarja, cespol, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, llave mescladora, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **3** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería para baño de .7 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 1 |
| **4** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVC de 4" hasta 20 ml con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 1 |
| **5** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **6** | Suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventana de baños de .40 x.60 mts. | Jgo. | 1 |
| **7** | Suministro e instalación de reja tipo protección en áreas de espacio de alimentación. Incluye: marco de herrería, puertas, malla ciclónica, chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Lote | 1 |
| **8** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

1. **CHELE**

Servicio de: rehabilitación de baños, revisión y reparación de instalación hidráulica , fabricación de registros sanitarios, colocación de puerta metálica de herrería y colocación de reja tipo protección en área de espacio.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **1** | Reparación general e instalación hidrosanitaria en baño. Incluye: baño nuevo con cimentación mueble sanitario (WC y lavabo), tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **2** | Revisión y reparación de instalación hidrosanitaria en general, incluye: tarja, cespol, tubería de drenaje PVC, llaves de control y conexiones, llave mescladora, instalación tubería y conexiones CPVC para agua, materiales, mano de obra y herramientas. | Lote | 1 |
| **3** | Suministro y colocación de puerta metálica de herrería para baño de .7 x 2.10 mts. Incluye marco de herrería y chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Pza. | 2 |
| **4** | Fabricación de registro sanitario de 40 x 60 x 80 cms. A base de tabique rojo y colocado con mortero cemento arena 1-5, tendido de tubería PVC de 4" hasta 20 ml con tapa y contratapa de registro. Incluye: excavación, materiales, mano de obra y herramienta.  | Pza. | 1 |
| **5** | Suministro y colocación de tinaco tricapa de 600 lts. Incluye: kit de conexión, habilitación, alimentación desde toma y alimentación y conexiones a red hidráulica de baño y cocina. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. | Pza. | 1 |
| **6** | Suministro e instalación de reja tipo protección en áreas de espacio de alimentación. Incluye: marco de herrería, puertas, malla ciclónica, chapa monta fácil, herramientas y mano de obra. | Lote | 1 |
| **7** | Suministro y aplicación pintura y rotulación manual en muro de exterior con logotipo **"DIF SINALOA" y "PURO SINALOA CALIDAD**" y tipografía. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación. | Lote | 1 |

**SU PROPUESTA DEBERÁ DE INCLUIR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:**

* Constancia de visita a las 33 comunidades.
* Folletos y catálogos de los artículos que se están solicitando para el suministro de materiales donde se especifique la marca o modelo.
* Al finalizar los trabajos entregar junto con las actas de entrega recepción del mantenimiento, relación de los insumos suministrados según solicitud de cada comunidad.
* Evidencia fotográfica del antes y después de cada trabajo en cada comunidad.