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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. SESESP-INV 04/2026

ANEXO  II

ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y ENLACES
SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

	PART
	CANT.
	DESCRIPCIÓN

	1
	70
	SWITCHES 
ADMINISTRABLES USW PRO 48 POE++, GEN 2, CAPA 3, 48 PUERTOS GBE 802.3AT/BT + 4 PUERTOS 1/10G SFP+, 600W Y PANTALLA INFORMATIVA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· SWITCH CON MEDIDA DE 1U DE RACK (DEBERÁ DE INCLUIR ACCESORIOS PARA MONTAJE)
· USW PRO 48 PUERTOS POE, GEN 2, CAPA 3, 802.3AT/BT + 4 PUERTOS 1/10G SFP+.
· 600W. 
· PANTALLA INFORMATIVA.
· DEBERÁ DE INCLUIR UNA PANTALLA INFORMATIVA (DISPLAY) DE MANERA FRONTAL.
· GESTIÓN AR.
· VENTILADORES PWM CON CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE.
· EL DISEÑO DEBERÁ DE SER COMPACTO CON UNA MEDIDA DE DISEÑO COMPACTO DE 442.4 X 399.6 X 43.7 MM.
· DEBERÁ DE CONTAR CON PROTECCIÓN ESD/EMP DE 16KV AIRE Y 12KV CONTACTO.
· CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA 120W 100-240V AC/DC.
· SWITCHING CAPACITY DE 176 GBPS Y UN TOTAL NON‑BLOCKING THROUGHPUT DE 88 GBPS.
· DEBERÁ DE CONTAR CON UN SOFTWARE CENTRALIZADO QUE PERMITA CONFIGURAR, ADMINISTRAR Y MONITOREAR TODA LA INFRAESTRUCTURA DE RED (ROUTERS, SWITCHES, ANTENAS WIFI) DESDE UN SOLO PANEL, SIN IMPORTAR SU TAMAÑO. 
· GARANTÍA DE 3 AÑOS Y SIN COSTOS ADICIONALES POR LICENCIAMIENTO.
· CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN PARA LAS 3 ZONAS DEL C4I (NORTE, CENTRO Y SUR) DEL ESTADO DE SINALOA: 10, 50 Y 10 RESPECTIVAMENTE.

	2
	4
	SWITCHES 
DE ECS-AGREGACIÓN DE ALTA CAPACIDAD PARA CAMPUS EMPRESARIAL, CAPA 3, 6 PUERTOS QSFP28, 3600 GBIT/S, 256000 ENTRADAS, ADMINISTRABLES.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· SWITCH CON MEDIDA DE 1U DE RACK (DEBERÁ DE INCLUIR ACCESORIOS PARA MONTAJE), 
· CAPA 3.
· ECS AGREGACIÓN DE 48 PUERTOS ETHERLIGHTING SFP28, SUPERIOR A 2.5G ETHERNET 100/1000/2500.
· 6 PUERTOS QSFP28 DE 100G.
· 5 ABANICOS HOT-SWAP, RUTEO DINÁMICO BGP CON CAPA 3 AVANZADA.
· DOBLE FUENTE REDUNDANTE HOT-SWAP.
· ALTA DISPONIBILIDAD.
· ENLACE MULTICHASIS (COMPATIBILIDAD MC-LAG PARA ALTA DISPONIBILIDAD Y TOLERANCIA A FALLOS).
· 3600 GBIT/S, 256000 ENTRADAS, ADMINISTRABLE.
· FORWARDING RATE 2.4 BPPS, SUPPORTED VLANS 1,000.
· CARACTERÍSTICAS DE CAPA 2: LACP PORT AGGREGATION, MC-LAG, STP & RSTP,  ADVANCED IGMP CONFIGURATION (QUERIER, FAST LEAVE, ROUTER PORT), GMP SNOOPING, MAC-BASED ACLS & DEVICE ISOLATION, DHCP SNOOPING & GUARDING, EGRESS RATE LIMIT, FLOW CONTROL, MAC ADDRESS BLOCKING, IP-BASED ACLS & NETWORK ISOLATION, MAC-BASED PORT RESTRICTION, PORT ISOLATION, PORT MIRRORING, JUMBO FRAMES, LLDP-MED, VOICE VLAN, LOOP PROTECTION.
· CARACTERÍSTICAS DE CAPA 3:
DHCP SERVER (LOCAL NETWORKS), DHCP RELAY, INTER-VLAN ROUTING (LOCAL NETWORKS), STATIC ROUTING (LOCAL NETWORKS).
· DEBERÁ DE CONTAR CON UN SOFTWARE CENTRALIZADO QUE PERMITA CONFIGURAR, ADMINISTRAR Y MONITOREAR TODA LA INFRAESTRUCTURA DE RED (ROUTERS, SWITCHES, ANTENAS WIFI) DESDE UN SOLO PANEL, SIN IMPORTAR SU TAMAÑO. 
· GARANTÍA DE 3 AÑOS Y SIN COSTOS ADICIONALES POR LICENCIAMIENTO.
· CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN PARA LAS 3 ZONAS DEL C4I (NORTE, CENTRO Y SUR) DEL ESTADO DE SINALOA: 1, 2 Y 1 RESPECTIVAMENTE.

	3
	70
	KITS 
BUNDLE DE CABLES CON ACCESORIOS, 2 TIPOS DIFERENTES DE KITS (A Y B), SEGÚN EL TIPO ESTOS PUEDEN INCLUIR: CABLE UTP DE 1.5 METROS CAT 6, JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE DISTINTAS MEDIDAS (1, 10 Y 15 METROS), TRANSCEPTORES SFP MONOMODO DE DIFERENTES VELOCIDADES (1, 10 Y 100 GBPS), CABLE DAC DE 1 METRO, CABLE AOC DE DIFERENTES MEDIDAS (1, 10 Y 15 METROS).
LOS 70 KITS DE CABLES BUNDLE, DE LOS CUALES ESTÁN DEFINIDOS POR 2 TIPOS (A Y B) CON DISTINTAS DISTRIBUCIONES DE CABLES CON ACCESORIOS, ESTOS PUEDEN INCLUIR YA SEA EL CASO: CABLE UTP DE 1.5 METROS CAT 6, JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO (1, 10, 15 METROS), TRANSCEPTORES SFP MONOMODO DE DIFERENTES VELOCIDADES (1, 10 Y 100 GBPS),  CABLE DAC  DE 1 METRO, CABLE AOC DE DIFERENTES MEDIDAS (1, 10 Y 15 METROS), CADA UNO DE LOS KITS DE CABLES BUNDLE CON ACCESORIOS DEBE ENTREGARSE COMPLETO SEGÚN CORRESPONDA, COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: 
68 KITS DE CABLES DE BUNDLE CON ACCESORIOS TIPO “A”.  
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2 KITS DE CABLES DE BUNDLE CON ACCESORIOS TIPO “B “. 
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	4
	34
	ACCESS POINT (PUNTOS DE ACCESO).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· LARGO ALCANCE WIFI 7 DOBLE BANDA PARA INTERIORES.
· COBERTURA DE HASTA 160 M², PARA MÚLTIPLES USUARIOS.
· SOPORTE PARA HASTA 300 USUARIOS.
· CON RANGO DE SEÑAL EXTENDIDO. 
· WIFI 7 CON VELOCIDAD DE HASTA 4.3 GBPS.
· 2.5 GBE UPLINK PARA CONEXIONES DE ALTA VELOCIDAD, MIMO 3X3 EN 5 GHZ PARA MAYOR RENDIMIENTO. 

· ANTENAS INTEGRADAS CON GANANCIA DE HASTA 6 DBI. 
· DISEÑO COMPACTO PARA MONTAJE EN TECHO, CONSUMO MÁXIMO DE 14W.
· VELOCIDADES DE DATOS ADMITIDAS 802.11BE (WIFI 7) DE 7.3 MBPS A 4.3 GBPS (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3, EHT 20/40/80/160) 802.11AX (WIFI 6) 7.3 MBPS A 3.6 GBPS (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3, HE 20/40/80/160) 802.11AC (WIFI 5), 6.5 MBPS A 2.6 GBPS (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80/160), 802.11N 6.5 MBPS TO 450 MBPS (MCS0 - MCS23 , HT 20/40) . 
· DEBERÁ DE CONTAR CON UN SOFTWARE CENTRALIZADO QUE PERMITA CONFIGURAR, ADMINISTRAR Y MONITOREAR TODA LA INFRAESTRUCTURA DE RED (ROUTERS, SWITCHES, ANTENAS WIFI) DESDE UN SOLO PANEL, SIN IMPORTAR SU TAMAÑO.
· GARANTÍA DE 3 AÑOS Y SIN COSTOS ADICIONALES DE LICENCIAMIENTO.
· CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN PARA LAS 3 ZONAS DEL C4I (NORTE, CENTRO Y SUR) DEL ESTADO DE SINALOA: 5, 24 Y 5 RESPECTIVAMENTE.



TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES
CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. SESESP-INV 04/2025

ANEXO  II

ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y ENLACES
SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

	PART
	CANT.
	CONCEPTO
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE

	1
	70
	SWITCHES
	
	

	2
	4
	SWITCHES 
	
	

	3
	70
	KITS 
	
	

	4
	34
	ACCESS POINT (PUNTOS DE ACCESO)
	
	

	SUBTOTAL
	

	IVA
	

	TOTAL
	


[bookmark: _GoBack]


image1.png
ARTi
UTP15MCAT6

DESCRIPCION TECNICA CANT.
CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORIA 6, CON PLUG MODULAR EN CADA
EXTREMO - 1.5 METROS (4.92 PIES) - AZUL

TRANSCEPTOR GPTICO SFP+ (MINI-GBIC) / MONOMODO 1310 NMI/ 10 GBPS

TRANSCEPIORSFP + | | 10GBASE (R | CONECTORES LGIUPC DUPLEX. DDM / HASTA 2
10K
TRANSCEPTOR OPTICO SFP (VINFGEIC) /MONOWODO T310NM 125 GBPS
TRANSCEPTORSFP + |/ 1000BASE-LX | CONECTORES LG/UPC DUPLEX. DDM / 1

HASTA 10 KM





image2.png
ARTICULO
UTP15MCAT6

DESCRIPCION TECNICA
CABLE DE PARCHEQ UTP CATEGORIA 6, CON PLUG MODULAR EN CADA
EXTREMO - 1.5 METROS (4.92 PIES) - AZUL

CANT.

TRANSCEPTOR OPTICO SFP+ (MINIGBIC) / MONOMODO 1310 NM / 10

TRANSCEPFOR SFP 2| GBS  10GBASE LR/ CONECTORES LGIUPC DUPLEX! DDI /HASTA 2
o 0K
TRANSCEPTOR OPTICO SFP (VINFGEIC) / MONOWODO 7310 NW 7125
TRANSCEPTORSFP + | Gaps 1 1000BASE 1/ CONECTORES LGIUPC DUPLEX /DOM 1
HASTA 10 KM
POR SU COMPATIBILIDAD DE PROGRAMACION CON HERRAMIENTA DE
CONFIGURACION INTERNA SE REQUIERE UBIQUITI MODULO OPTICO
TRANSCEFTORQSFP' | qsrpag LR4, VELOGIDAD MAXIMA DE DATOS: 100 GBPS CAJA CON 2 5

CONECTORES LC DISENADO PARA DESPLIEGUES DE GABLE DE HASTA
10 KM (EL CABLE DE FIBRA NO ESTA INCLUIDO)

CABLE DAC 1M SFP+

CABLE DAC SFP & SFP+ DE 1410 GBPS A 1&10 GBPS / PASSIVE DIRECT
ATTACH COPPER TWINAX CABLE / LONGITUD: 1 METRO

12

CABLE AOC 10M SFP+

CABLE AOC SFP-~ DE 1410 GBPS A 1&10 GBPS CABLE DE FIBRA OPTICA.
ACTIVO / LONGITUD: 10 METROS

CABLE AOC 15 M SFP+

CABLE AOC SFP-~ DE 1410 GBPS A 1&10 GBPS/ CABLE DE FIBRA OPTICA.
ACTIVO / LONGITUD: 15 METROS

1

CABLE AOC 1M QSFP+

CABLE AOC QSFP28 DE 100 GBPS A 100 GBPS / CABLE DE FIBRA GPTICA
ACTIVO / LONGITUD: 1 METRO

JUMPER 15M LG-SC

JUMPER DE FIBRA OPTICA MONOMODO 9/125 052, LC-SC DUPLEX, OFNR
(RISER), COLOR AMARILLO, 15 METROS (49.21 PIES)

JUMPER 1 MLCLC

JUMPER DE FIBRA OPTICA MONOMODO 9/125 052, LC-LC DUPLEX, OFNR
(RISER), COLOR AMARILLO, 2 METROS

JUMPER 10MLCLC

JUMPER DE FIBRA OPTICA MONOMODO 9/125 052, LC-LC DUPLEX, OFNR
(RISER), COLOR AMARILLO, 10 METROS

JUMPER 15 M LCLC

JUMPER DE FIBRA OPTICA MONOMODO 9/125 052, LC-LC DUPLEX, OFNR
(RISER), COLOR AMARILLO, 15 METROS





