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Convocatoria a la Licitación Pública Nacional SESESP 08/2026

Adquisición de placas, cascos y chalecos balísticos, solicitados por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.


Anexo I

Especificaciones Técnicas
	PART.
	CANT.
	DESCRIPCIÓN

	Fiscalía General del Estado

	1
	40
	PLACAS BALÍSTICAS
1. CERTIFICADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LA NORMA NIJ-0101.06 (NIVEL IV). 
	NIVEL DE AMENAZA
	CALIBRE
	PESO DE BALA
	DESCRIPCION DE BALA
	DIAMETRO NOMINAL DE BALA

	IV
	30.06 M2 AP
	10.8 G
	FMJ-SPIRE PT AP
	7.62 MM

	
	
	(166 GR)
	
	(.308 IN)



2. PLACA “STAND ALONE”
3. ESPESOR 1.2”+- 0,125” 
4. TAMAÑO 25.4 +- 0.5 CM X 30.48 +- 0.5 CM
5. MATERIAL DE ARAMIDA Y/O POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR Y CERÁMICA DE CARBURO DE SILICIO Y QUE CUBRA EL 100% DE LA PLACA
6. CORTE COMPLETO Y TIRADOR.
7. MULTI DISPARO.
8. PESO MÁXIMO 3.2 KG POR PLACA.
9. FORRADA EN POLYUREA RESISTENTE AL AGUA EN COLOR NEGRO.
10. ESTRUCTURA LIGERA RESISTENTE A LAS GRIETAS, CAPAZ DE DETENER MÚLTIPLES BALAS.
11. EL DISEÑO FÁCIL DE USAR SE ADAPTA A LA CURVA DEL CUERPO Y MAXIMIZA LA SEGURIDAD.
12. PROBADO BAJO LOS ESTÁNDARES NIJ-0101.06 NIVEL IV PARA BLINDAJE CORPORAL POR LOS LABORATORIOS BALÍSTICOS H.P. WHITE Y CHESAPEAKE.
13. GARANTÍA DE MATERIAL BALÍSTICO MININO 7 AÑOS.
RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL):
· 7.62X63 M2AP (NIJ IV)
· 7.62X54R API B32
· 7.62X51 M61
· 7.62X39 API BZ
· 5.56X45 M855A1
· 5.56X45 M855 (GREEN TIP)

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE QUE AMPARE A LAS PLACAS BALÍSTICAS CON UN LÍMITE MÁXIMO DE $20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS) POR EVENTO.

	Policía Municipal Preventiva

	2
	36
	CASCO BALÍSTICO 
NIVEL III-A
CASCO BALISTICO ELABORADO EN MATERIAL DE ARAMIDA PRENSADA, FABRICADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
* MODELO DE CASCO BALÍSTICO CON DISEÑO DE ACH.
* CUENTA CON SISTEMA DE RETENCIÓN DE 4 PUNTOS CON BARBIQUEJO Y CORREAS REGULARES.
* INCLUYE ALMOHADILLAS DE REVESTIMIENTO, ESTAS ALMOHADILLAS ERGONÓMICAS DISTRIBUYEN EL PESO DEL CASCO DE MANERA UNIFORME, SON DE MATERIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ABSORBEN EL SUDOR.
* CUENTAN CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA TIPO BOA EN LA PARTE POSTERIOR DEL CASCO QUE PERMITA UN AJUSTE CÓMODO A LA MEDIDA DEL MISMO, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL.
* CIERRES: LAS HEBILLAS DE SEGURIDAD DEBEN SER ELABORADAS EN MATERIAL ACETAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 80N Y 80 KG DE PESO.
* EL CASCO CUENTA CON RIELES PICATINNY LOS CUALES SON COMPATIBLES PARA COLOCAR DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN, APARATOS DE VISIÓN NOCTURNA, MÁSCARAS DE PROTECCIÓN Y PROTECCIÓN EN MANDÍBULA. 
* TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO.
* EL CASCO PROPORCIONA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS.
* EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA FRAGMENTACIÓN DE 1,1 G/17 GR FSP V50 > 670 M/S.
* EL CASCO CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL IIIA PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 

	NIVEL DE AMENAZA
	CALIBRE
	PESO DE BALA
	DESCRIPCION DE BALA
	DIAMETRO NOMINAL DE BALA

	III-A
	357 SIG
	8.1 G (125 GR)
	TMJ
	9.0 MM (.355 IN)

	
	.44 MAG
	15.6 G (240 GR)
	JMP
	10.9 MM (.429 IN)



RESISTENCIA BALÍSTICA NIVEL III-A, CON LAS SIGUIENTES MUNICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LA NORMA NIJ 0106.01:
9 MM 124 GR FMJ 1400 +/-50 FT/S
INMERSIÓN 2 A 4 HORAS; 0 PERFORACIONES 
INMERSIÓN 2 A 4 HORAS; 0 PERFORACIONES ENSAYO DE ATENUACIÓN DE IMPACTO: MENOR A 400 G, DESEABLE MENOR A 280 G.
TRAUMA MÁXIMO: 24 MM DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO HPW-TP-0104.01B (III-A) CON MUNICIÓN 9 MM 124 GR FMG 1400-1450 FT/S. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
ACONDICIONAMIENTO A 120°F POR 4 HORAS LUEGO DE LA INMERSIÓN DEL CASCO EN AGUA 30 MINUTOS: PROTOCOLO DE PENETRACIÓN/NO PENETRACIÓN (SIN PENETRACIÓN) 
ACONDICIONAMIENTO INMERSIÓN POR 30 MINUTOS: BFS: 9.4 MM/20.1 MM
ACONDICIONAMIENTO A 120°F POR 4 HORAS LUEGO DE LA INMERSIÓN DEL CASCO EN AGUA 30 MINUTOS: BFS: 12.7 MM/20.0
ACONDICIONAMIENTO A 120°F POR 4 HORAS LUEGO DE LA INMERSIÓN DEL CASCO EN AGUA 30 MINUTOS: PROTOCOLO DE PENETRACIÓN/NO PENETRACIÓN RESULTADO: SIN PENETRACIÓN.

BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRIO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRANOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES/S DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE. UU.
COLOR NEGRO. EL CASCO ESTÁ TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO.
MÍNIMO CINCO AÑOS DE GARANTÍA MATERIAL BALÍSTICO Y UN AÑO DE GARANTÍA EN ACCESORIOS.   
ETIQUETADO:
· QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA.
· DEBERÁ LLEVAR LA LEYENDA “PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN PARA PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”.
· PESO DE 1.600 KG COMO MÁXIMO.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR $ 20,000,000.00 USD

	3
	32
	CHALECO BALÍSTICO
MÍNIMO NIVEL III-A, CON 2 PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV

CHALECO PORTAPLACA FABRICADO EN TELA LAMINADA DE POLIAMIDA 100%, ELABORADO CON UN MÍNIMO DE 600 DENNIERS, CUENTE CON PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A VALORES DE ANEXO 1, CONFECCIONADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.- HOMBROS AJUSTABLES CON CINTA POLIAMIDA Y PASA CINTA, LOS HOMBROS SON ACOLCHADOS AL INTERIOR.
2.- ASA DE ARRASTRE REFORZADA EN LA PARTE TRASERA DEL CHALECO.
3.- SISTEMA DE CORREAS MOLLE AL FRENTE, ESPALDA Y LATERALES.
4.- FAJA INTERIOR ELÁSTICA CON CONTACTEL DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE.
5.- CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLE CON PLACAS BALÍSTICAS DE 25.4 +- 0.5 CM X 30.48 +- 0.5 CM 
6.- CONTACTEL FELPA EN PECHO Y ESPALDA PARA LA COLOCACIÓN DE INSIGNIAS
7.- CUENTE CON ABERTURAS INTERNAS EN DELANTERO Y ESPALDA PARA LA COLOCACIÓN DE PANELES BALÍSTICOS, ESTAS ABERTURAS CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL GANCHO Y FELPA.
8.- PESTAÑAS DE CINTA 100% POLIAMIDA EN LA PARTE DELANTERA PARA COLGAR MICRÓFONO/RADIO. 
9.- COLOR NEGRO.
10.- LOGOS DE LA ESTRELLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SINALOA Y LEYENDA DE “POLICÍA MUNICIPAL” PARA QUE SEAN PEGADOS EN FRENTE Y ESPALDA EN CHALECO.
LA GARANTÍA DE LA FUNDA DEBERÁ SER DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN USO NORMAL Y VICIOS OCULTOS.

GARANTÍA DE FUNDA EXTERIOR 24 MESES

GARANTÍA DE REPOSICIÓN POR CHALECO IMPACTO DURANTE SERVICIO, EN CASO DE SER IMPACTO EL MISMO SERÁ SUSTITUIDO SIN COSTO POR EL FABRICANTE.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR $ 20,000,000.00 USD.
PERMISO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y CHALECOS BLINDADOS.
ETIQUETADO:
· QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.
· DEBERÁ LLEVAR LA LEYENDA “PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN PARA PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”.
PANELES BALÍSTICOS: 
PANELES BALÍSTICOS NIVEL DE PROTECCIÓN III-A FABRICADO CON FIBRAS ARAMIDICAS UNIDIRECCIONALES Y POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, PROTEJAN FRENTE, ESPALDA, HOMBROS Y COSTADO, FLEXIBLES CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y NO POSEAN COSTURA EN CONTORNO QUE LO HAGAN RÍGIDO. CON CAPACIDAD DE SOPORTAR MULTI-IMPACTO (ARMA COTA). 
ENCAPSULADOS BAJO PROCESO DE ULTRASONIDO TÉCNICA SOLICITADA POR LA NORMA NIJ0101.06, CON NYLON 100% POLIAMIDA CON UN PESO PROMEDIO DE 180 +/-10 g/m2. QUE CUENTA CON PRUEBAS DE LABORATORIO CERTIFICADO POR EMA. ADICIONAL CUENTE CON PRUEBAS DE IMPERMEABILIDAD DEL SELLADO ULTRASÓNICO. CUMPLEN CON: NORMA STANG 2920 CONTRA FRAGMENTOS DE 17 GR (1.1G) Y7 UN V50>450 M/S. MUNICIÓN WOLF CAL 9MM BIMETAL A UNA VELOCIDAD DE 410 M/S +- 9 M/S (1305 FPS+- 30 FPS). 

CON 2 PLACAS BALÍSTICAS UNO EN EL FRENTE Y UNO EN LA ESPALADA NIVEL IV QUE CUMPLA CON LO SIGUIENTE:
14. CERTIFICADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LA NORMA NIJ-0101.06 (NIVEL IV). 
	NIVEL DE AMENAZA
	CALIBRE
	PESO DE BALA
	DESCRIPCION DE BALA
	DIAMETRO NOMINAL DE BALA

	IV
	30.06 M2 AP
	10.8 G
	FMJ-SPIRE PT AP
	7.62 MM

	
	
	(166 GR)
	
	(.308 IN)



15. PLACA “STAND ALONE”
16. ESPESOR 1.2”+- 0,125” 
17. TAMAÑO 25.4 +- 0.5 CM X 30.48 +- 0.5 CM
18. MATERIAL DE ARAMIDA Y/O POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR Y CERÁMICA DE CARBURO DE SILICIO Y QUE CUBRA EL 100% DE LA PLACA
19. CORTE COMPLETO Y TIRADOR.
20. MULTI DISPARO.
21. PESO MÁXIMO 3.2 KG POR PLACA.
22. FORRADA EN POLYUREA Y/O NYLON 1000 D DE ALTA RESISTENCIA AL AGUA EN COLOR NEGRO.
23. ESTRUCTURA LIGERA RESISTENTE A LAS GRIETAS, CAPAZ DE DETENER MÚLTIPLES BALAS.
24. EL DISEÑO FÁCIL DE USAR SE ADAPTA A LA CURVA DEL CUERPO Y MAXIMIZA LA SEGURIDAD.
25. PROBADO BAJO LOS ESTÁNDARES NIJ-0101.06 NIVEL IV PARA BLINDAJE CORPORAL POR LOS LABORATORIOS BALÍSTICOS H.P. WHITE Y CHESAPEAKE.
26. GARANTÍA DE MATERIAL BALÍSTICO MININO 7 AÑOS.
RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL):
· 7.62X63 M2AP (NIJ IV)
· 7.62X54R API B32
· 7.62X51 M61
· 7.62X39 API BZ
· 5.56X45 M855A1
· 5.56X45 M855 (GREEN TIP)
EN NINGÚN CASO LA INTEGRACIÓN DEL CHALECO Y PLACAS BALÍSTICAS DEBERÁ SUPERAR LOS 9.750 KG. TIEMPO DE GARANTÍA DE MÍNIMO 7 AÑOS.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE QUE AMPARE A LAS PLACAS BALÍSTICAS CON UN LÍMITE MÁXIMO DE $20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS) POR EVENTO.

LOS CHALECOS SE REQUERIRÁN DE LAS SIGUIENTES TALLAS:

	TALLAS
	CANTIDAD

	CHICOS
	3

	MEDIANOS
	9

	GRANDES
	20

	TOTAL
	32




	Policía Estatal Preventiva

	4
	76
	CASCO BALÍSTICO 
NIVEL III-A
CASCO BALISTICO ELABORADO EN MATERIAL DE ARAMIDA PRENSADA, FABRICADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
* MODELO DE CASCO BALÍSTICO CON DISEÑO DE ACH.
* CUENTA CON SISTEMA DE RETENCIÓN DE 4 PUNTOS CON BARBIQUEJO Y CORREAS REGULARES.
* INCLUYE ALMOHADILLAS DE REVESTIMIENTO, ESTAS ALMOHADILLAS ERGONÓMICAS DISTRIBUYEN EL PESO DEL CASCO DE MANERA UNIFORME, SON DE MATERIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ABSORBEN EL SUDOR.
* CUENTAN CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA TIPO BOA EN LA PARTE POSTERIOR DEL CASCO QUE PERMITA UN AJUSTE CÓMODO A LA MEDIDA DEL MISMO, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL.
* CIERRES: LAS HEBILLAS DE SEGURIDAD DEBEN SER ELABORADAS EN MATERIAL ACETAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 80N Y 80 KG DE PESO.
* EL CASCO CUENTA CON RIELES PICATINNY LOS CUALES SON COMPATIBLES PARA COLOCAR DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN, APARATOS DE VISIÓN NOCTURNA, MÁSCARAS DE PROTECCIÓN Y PROTECCIÓN EN MANDÍBULA. 
* TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO.
* EL CASCO PROPORCIONA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS.
* EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA FRAGMENTACIÓN DE 1,1 G/17 GR FSP V50 > 670 M/S.
* EL CASCO CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL IIIA PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 

	NIVEL DE AMENAZA
	CALIBRE
	PESO DE BALA
	DESCRIPCION DE BALA
	DIAMETRO NOMINAL DE BALA

	III-A
	357 SIG
	8.1 G (125 GR)
	TMJ
	9.0 MM (.355 IN)

	
	.44 MAG
	15.6 G (240 GR)
	JMP
	10.9 MM (.429 IN)



RESISTENCIA BALÍSTICA NIVEL III-A, CON LAS SIGUIENTES MUNICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LA NORMA NIJ 0106.01:
9 MM 124 GR FMJ 1400 +/-50 FT/S
INMERSIÓN 2 A 4 HORAS; 0 PERFORACIONES 
INMERSIÓN 2 A 4 HORAS; 0 PERFORACIONES ENSAYO DE ATENUACIÓN DE IMPACTO: MENOR A 400 G, DESEABLE MENOR A 280 G.
TRAUMA MÁXIMO: 24 MM DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO HPW-TP-0104.01B (III-A) CON MUNICIÓN 9 MM 124 GR FMG 1400-1450 FT/S. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
ACONDICIONAMIENTO A 120°F POR 4 HORAS LUEGO DE LA INMERSIÓN DEL CASCO EN AGUA 30 MINUTOS: PROTOCOLO DE PENETRACIÓN/NO PENETRACIÓN (SIN PENETRACIÓN) 
ACONDICIONAMIENTO INMERSIÓN POR 30 MINUTOS: BFS: 9.4 MM/20.1 MM
ACONDICIONAMIENTO A 120°F POR 4 HORAS LUEGO DE LA INMERSIÓN DEL CASCO EN AGUA 30 MINUTOS: BFS: 12.7 MM/20.0
ACONDICIONAMIENTO A 120°F POR 4 HORAS LUEGO DE LA INMERSIÓN DEL CASCO EN AGUA 30 MINUTOS: PROTOCOLO DE PENETRACIÓN/NO PENETRACIÓN RESULTADO: SIN PENETRACIÓN.

BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRIO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRANOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES/S DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE. UU.
COLOR NEGRO. EL CASCO ESTÁ TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO.
MÍNIMO CINCO AÑOS DE GARANTÍA MATERIAL BALÍSTICO Y UN AÑO DE GARANTÍA EN ACCESORIOS.   
ETIQUETADO:
· QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA.
· DEBERÁ LLEVAR LA LEYENDA “PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN PARA PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”.
· PESO DE 1.600 KG COMO MÁXIMO.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR $ 20,000,000.00 USD

	5
	90
	CHALECO BALÍSTICO
MÍNIMO NIVEL III-A, CON 2 PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV

CHALECO PORTAPLACA FABRICADO EN TELA LAMINADA DE POLIAMIDA 100%, ELABORADO CON UN MÍNIMO DE 600 DENNIERS, CUENTE CON PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A VALORES DE ANEXO 1, CONFECCIONADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.- HOMBROS AJUSTABLES CON CINTA POLIAMIDA Y PASA CINTA, LOS HOMBROS SON ACOLCHADOS AL INTERIOR.
2.- ASA DE ARRASTRE REFORZADA EN LA PARTE TRASERA DEL CHALECO.
3.- SISTEMA DE CORREAS MOLLE AL FRENTE, ESPALDA Y LATERALES.
4.- FAJA INTERIOR ELÁSTICA CON CONTACTEL DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE.
5.- CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLE CON PLACAS BALÍSTICAS DE 25.4 +- 0.5 CM X 30.48 +- 0.5 CM 
6.- CONTACTEL FELPA EN PECHO Y ESPALDA PARA LA COLOCACIÓN DE INSIGNIAS
7.- CUENTE CON ABERTURAS INTERNAS EN DELANTERO Y ESPALDA PARA LA COLOCACIÓN DE PANELES BALÍSTICOS, ESTAS ABERTURAS CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL GANCHO Y FELPA.
8.- PESTAÑAS DE CINTA 100% POLIAMIDA EN LA PARTE DELANTERA PARA COLGAR MICRÓFONO/RADIO. 
9.- COLOR NEGRO.
10.- LOGOS DE LA ESTRELLA DE LA POLICÍA ESTATAL DE SINALOA Y LEYENDA DE “POLICÍA ESTATAL” PARA QUE SEAN PEGADOS EN FRENTE Y ESPALDA EN CHALECO.
LA GARANTÍA DE LA FUNDA DEBERÁ SER DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN USO NORMAL Y VICIOS OCULTOS.

GARANTÍA DE FUNDA EXTERIOR 24 MESES

GARANTÍA DE REPOSICIÓN POR CHALECO IMPACTO DURANTE SERVICIO, EN CASO DE SER IMPACTO EL MISMO SERÁ SUSTITUIDO SIN COSTO POR EL FABRICANTE.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR $ 20,000,000.00 USD.
PERMISO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y CHALECOS BLINDADOS.
ETIQUETADO:
· QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.
· DEBERÁ LLEVAR LA LEYENDA “PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN PARA PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”.
PANELES BALÍSTICOS: 
PANELES BALÍSTICOS NIVEL DE PROTECCIÓN III-A FABRICADO CON FIBRAS ARAMIDICAS UNIDIRECCIONALES Y POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, PROTEJAN FRENTE, ESPALDA, HOMBROS Y COSTADO, FLEXIBLES CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y NO POSEAN COSTURA EN CONTORNO QUE LO HAGAN RÍGIDO. CON CAPACIDAD DE SOPORTAR MULTI-IMPACTO (ARMA COTA). 
ENCAPSULADOS BAJO PROCESO DE ULTRASONIDO TÉCNICA SOLICITADA POR LA NORMA NIJ0101.06, CON NYLON 100% POLIAMIDA CON UN PESO PROMEDIO DE 180 +/-10 g/m2.. QUE CUENTA CON PRUEBAS DE LABORATORIO CERTIFICADO POR EMA. ADICIONAL CUENTE CON PRUEBAS DE IMPERMEABILIDAD DEL SELLADO ULTRASÓNICO. CUMPLEN CON: NORMA STANG 2920 CONTRA FRAGMENTOS DE 17 GR (1.1G) Y7 UN V50>450 M/S. MUNICIÓN WOLF CAL 9MM BIMETAL A UNA VELOCIDAD DE 410 M/S +- 9 M/S (1305 FPS+- 30 FPS). 

CON 2 PLACAS BALÍSTICAS UNO EN EL FRENTE Y UNO EN LA ESPALADA NIVEL IV QUE CUMPLA CON LO SIGUIENTE:
27. CERTIFICADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LA NORMA NIJ-0101.06 (NIVEL IV). 
	NIVEL DE AMENAZA
	CALIBRE
	PESO DE BALA
	DESCRIPCION DE BALA
	DIAMETRO NOMINAL DE BALA

	IV
	30.06 M2 AP
	10.8 G
	FMJ-SPIRE PT AP
	7.62 MM

	
	
	(166 GR)
	
	(.308 IN)


28. PLACA “STAND ALONE”
29. ESPESOR 1.2”+- 0,125” 
30. TAMAÑO 25.4 +- 0.5 CM X 30.48 +- 0.5 CM
31. MATERIAL DE ARAMIDA Y/O POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR Y CERÁMICA DE CARBURO DE SILICIO Y QUE CUBRA EL 100% DE LA PLACA
32. CORTE COMPLETO Y TIRADOR.
33. MULTI DISPARO.
34. PESO MÁXIMO 3.2 KG POR PLACA.
35. FORRADA EN POLYUREA Y/O NYLON 1000 D DE ALTA RESISTENCIA AL AGUA EN COLOR NEGRO.
36. ESTRUCTURA LIGERA RESISTENTE A LAS GRIETAS, CAPAZ DE DETENER MÚLTIPLES BALAS.
37. EL DISEÑO FÁCIL DE USAR SE ADAPTA A LA CURVA DEL CUERPO Y MAXIMIZA LA SEGURIDAD.
38. PROBADO BAJO LOS ESTÁNDARES NIJ-0101.06 NIVEL IV PARA BLINDAJE CORPORAL POR LOS LABORATORIOS BALÍSTICOS H.P. WHITE Y CHESAPEAKE.
39. GARANTÍA DE MATERIAL BALÍSTICO MININO 7 AÑOS.
RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL):
· 7.62X63 M2AP (NIJ IV)
· 7.62X54R API B32
· 7.62X51 M61
· 7.62X39 API BZ
· 5.56X45 M855A1
· 5.56X45 M855 (GREEN TIP)
EN NINGÚN CASO LA INTEGRACIÓN DEL CHALECO Y PLACAS BALÍSTICAS DEBERÁ SUPERAR LOS 9.750 KG. TIEMPO DE GARANTÍA DE MÍNIMO 7 AÑOS.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE QUE AMPARE A LAS PLACAS BALÍSTICAS CON UN LÍMITE MÁXIMO DE $20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS) POR EVENTO.

LOS CHALECOS SE REQUERIRÁN DE LAS SIGUIENTES TALLAS:

	TALLAS
	CANTIDAD

	CHICOS
	8

	MEDIANOS
	24

	GRANDES
	58

	TOTAL
	90




	SISTEMA PENITENCIARIO

	6
	34
	CASCO BALÍSTICO 
NIVEL III-A
CASCO BALISTICO ELABORADO EN MATERIAL DE ARAMIDA PRENSADA, FABRICADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
* MODELO DE CASCO BALÍSTICO CON DISEÑO DE ACH.
* CUENTA CON SISTEMA DE RETENCIÓN DE 4 PUNTOS CON BARBIQUEJO Y CORREAS REGULARES.
* INCLUYE ALMOHADILLAS DE REVESTIMIENTO, ESTAS ALMOHADILLAS ERGONÓMICAS DISTRIBUYEN EL PESO DEL CASCO DE MANERA UNIFORME, SON DE MATERIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ABSORBEN EL SUDOR.
* CUENTAN CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA TIPO BOA EN LA PARTE POSTERIOR DEL CASCO QUE PERMITA UN AJUSTE CÓMODO A LA MEDIDA DEL MISMO, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL.
* CIERRES: LAS HEBILLAS DE SEGURIDAD DEBEN SER ELABORADAS EN MATERIAL ACETAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 80N Y 80 KG DE PESO.
* EL CASCO CUENTA CON RIELES PICATINNY LOS CUALES SON COMPATIBLES PARA COLOCAR DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN, APARATOS DE VISIÓN NOCTURNA, MÁSCARAS DE PROTECCIÓN Y PROTECCIÓN EN MANDÍBULA. 
* TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO.
* EL CASCO PROPORCIONA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS.
* EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA FRAGMENTACIÓN DE 1,1 G/17 GR FSP V50 > 670 M/S.
* EL CASCO CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL IIIA PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 

	NIVEL DE AMENAZA
	CALIBRE
	PESO DE BALA
	DESCRIPCION DE BALA
	DIAMETRO NOMINAL DE BALA

	III-A
	357 SIG
	8.1 G (125 GR)
	TMJ
	9.0 MM (.355 IN)

	
	.44 MAG
	15.6 G (240 GR)
	JMP
	10.9 MM (.429 IN)



RESISTENCIA BALÍSTICA NIVEL III-A, CON LAS SIGUIENTES MUNICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LA NORMA NIJ 0106.01:
9 MM 124 GR FMJ 1400 +/-50 FT/S
INMERSIÓN 2 A 4 HORAS; 0 PERFORACIONES 
INMERSIÓN 2 A 4 HORAS; 0 PERFORACIONES ENSAYO DE ATENUACIÓN DE IMPACTO: MENOR A 400 G, DESEABLE MENOR A 280 G.
TRAUMA MÁXIMO: 24 MM DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO HPW-TP-0104.01B (III-A) CON MUNICIÓN 9 MM 124 GR FMG 1400-1450 FT/S. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
ACONDICIONAMIENTO A 120°F POR 4 HORAS LUEGO DE LA INMERSIÓN DEL CASCO EN AGUA 30 MINUTOS: PROTOCOLO DE PENETRACIÓN/NO PENETRACIÓN (SIN PENETRACIÓN) 
ACONDICIONAMIENTO INMERSIÓN POR 30 MINUTOS: BFS: 9.4 MM/20.1 MM
ACONDICIONAMIENTO A 120°F POR 4 HORAS LUEGO DE LA INMERSIÓN DEL CASCO EN AGUA 30 MINUTOS: BFS: 12.7 MM/20.0
ACONDICIONAMIENTO A 120°F POR 4 HORAS LUEGO DE LA INMERSIÓN DEL CASCO EN AGUA 30 MINUTOS: PROTOCOLO DE PENETRACIÓN/NO PENETRACIÓN RESULTADO: SIN PENETRACIÓN.

BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRIO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRANOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES/S DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE. UU.
COLOR NEGRO. EL CASCO ESTÁ TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO.
MÍNIMO CINCO AÑOS DE GARANTÍA MATERIAL BALÍSTICO Y UN AÑO DE GARANTÍA EN ACCESORIOS.   
ETIQUETADO:
· QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA.
· DEBERÁ LLEVAR LA LEYENDA “PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN PARA PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”.
· PESO DE 1.600 KG COMO MÁXIMO.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR $ 20,000,000.00 USD

	7
	33
	CHALECO BALÍSTICO
MÍNIMO NIVEL III-A, CON 2 PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV

CHALECO PORTAPLACA FABRICADO EN TELA LAMINADA DE POLIAMIDA 100%, ELABORADO CON UN MÍNIMO DE 600 DENNIERS, CUENTE CON PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A VALORES DE ANEXO 1, CONFECCIONADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.- HOMBROS AJUSTABLES CON CINTA POLIAMIDA Y PASA CINTA, LOS HOMBROS SON ACOLCHADOS AL INTERIOR.
2.- ASA DE ARRASTRE REFORZADA EN LA PARTE TRASERA DEL CHALECO.
3.- SISTEMA DE CORREAS MOLLE AL FRENTE, ESPALDA Y LATERALES.
4.- FAJA INTERIOR ELÁSTICA CON CONTACTEL DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE.
5.- CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLE CON PLACAS BALÍSTICAS DE 25.4 +- 0.5 CM X 30.48 +- 0.5 CM 
6.- CONTACTEL FELPA EN PECHO Y ESPALDA PARA LA COLOCACIÓN DE INSIGNIAS
7.- CUENTE CON ABERTURAS INTERNAS EN DELANTERO Y ESPALDA PARA LA COLOCACIÓN DE PANELES BALÍSTICOS, ESTAS ABERTURAS CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL GANCHO Y FELPA.
8.- PESTAÑAS DE CINTA 100% POLIAMIDA EN LA PARTE DELANTERA PARA COLGAR MICRÓFONO/RADIO. 
9.- COLOR NEGRO.
10.- LOGOS DE LA ESTRELLA DE LA POLICÍA ESTATAL DE SINALOA Y LEYENDA DE “POLICÍA ESTATAL” PARA QUE SEAN PEGADOS EN FRENTE Y ESPALDA EN CHALECO.
LA GARANTÍA DE LA FUNDA DEBERÁ SER DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN USO NORMAL Y VICIOS OCULTOS.

GARANTÍA DE FUNDA EXTERIOR 24 MESES

GARANTÍA DE REPOSICIÓN POR CHALECO IMPACTO DURANTE SERVICIO, EN CASO DE SER IMPACTO EL MISMO SERÁ SUSTITUIDO SIN COSTO POR EL FABRICANTE.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR $ 20,000,000.00 USD.
PERMISO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y CHALECOS BLINDADOS.
ETIQUETADO:
· QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.
· DEBERÁ LLEVAR LA LEYENDA “PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN PARA PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”.
PANELES BALÍSTICOS: 
PANELES BALÍSTICOS NIVEL DE PROTECCIÓN III-A FABRICADO CON FIBRAS ARAMIDICAS UNIDIRECCIONALES Y POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, PROTEJAN FRENTE, ESPALDA, HOMBROS Y COSTADO, FLEXIBLES CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y NO POSEAN COSTURA EN CONTORNO QUE LO HAGAN RÍGIDO. CON CAPACIDAD DE SOPORTAR MULTI-IMPACTO (ARMA COTA). 
ENCAPSULADOS BAJO PROCESO DE ULTRASONIDO TÉCNICA SOLICITADA POR LA NORMA NIJ0101.06, CON NYLON 100% POLIAMIDA CON UN PESO PROMEDIO DE 180 +/-10 g/m2.. QUE CUENTA CON PRUEBAS DE LABORATORIO CERTIFICADO POR EMA. ADICIONAL CUENTE CON PRUEBAS DE IMPERMEABILIDAD DEL SELLADO ULTRASÓNICO. CUMPLEN CON: NORMA STANG 2920 CONTRA FRAGMENTOS DE 17 GR (1.1G) Y7 UN V50>450 M/S. MUNICIÓN WOLF CAL 9MM BIMETAL A UNA VELOCIDAD DE 410 M/S +- 9 M/S (1305 FPS+- 30 FPS). 

CON 2 PLACAS BALÍSTICAS UNO EN EL FRENTE Y UNO EN LA ESPALADA NIVEL IV QUE CUMPLA CON LO SIGUIENTE:
40. CERTIFICADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LA NORMA NIJ-0101.06 (NIVEL IV). 
	NIVEL DE AMENAZA
	CALIBRE
	PESO DE BALA
	DESCRIPCION DE BALA
	DIAMETRO NOMINAL DE BALA

	IV
	30.06 M2 AP
	10.8 G
	FMJ-SPIRE PT AP
	7.62 MM

	
	
	(166 GR)
	
	(.308 IN)


41. PLACA “STAND ALONE”
42. ESPESOR 1.2”+- 0,125” 
43. TAMAÑO 25.4 +- 0.5 CM X 30.48 +- 0.5 CM
44. MATERIAL DE ARAMIDA Y/O POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR Y CERÁMICA DE CARBURO DE SILICIO Y QUE CUBRA EL 100% DE LA PLACA
45. CORTE COMPLETO Y TIRADOR.
46. MULTI DISPARO.
47. PESO MÁXIMO 3.2 KG POR PLACA.
48. FORRADA EN POLYUREA Y/O NYLON 1000 D DE ALTA RESISTENCIA AL AGUA EN COLOR NEGRO.
49. ESTRUCTURA LIGERA RESISTENTE A LAS GRIETAS, CAPAZ DE DETENER MÚLTIPLES BALAS.
50. EL DISEÑO FÁCIL DE USAR SE ADAPTA A LA CURVA DEL CUERPO Y MAXIMIZA LA SEGURIDAD.
51. PROBADO BAJO LOS ESTÁNDARES NIJ-0101.06 NIVEL IV PARA BLINDAJE CORPORAL POR LOS LABORATORIOS BALÍSTICOS H.P. WHITE Y CHESAPEAKE.
52. GARANTÍA DE MATERIAL BALÍSTICO MININO 7 AÑOS.
RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL):
· 7.62X63 M2AP (NIJ IV)
· 7.62X54R API B32
· 7.62X51 M61
· 7.62X39 API BZ
· 5.56X45 M855A1
· 5.56X45 M855 (GREEN TIP)
EN NINGÚN CASO LA INTEGRACIÓN DEL CHALECO Y PLACAS BALÍSTICAS DEBERÁ SUPERAR LOS 9.750 KG. TIEMPO DE GARANTÍA DE MÍNIMO 7 AÑOS.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE QUE AMPARE A LAS PLACAS BALÍSTICAS CON UN LÍMITE MÁXIMO DE $20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS) POR EVENTO.

LOS CHALECOS SE REQUERIRÁN DE LAS SIGUIENTES TALLAS:

	TALLAS
	CANTIDAD

	CHICOS
	3

	MEDIANOS
	9

	GRANDES
	21

	TOTAL
	33










SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


Convocatoria a la Licitación Pública Nacional SESESP 08/2026

Adquisición de placas, cascos y chalecos balísticos, solicitados por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.


[bookmark: _Hlk232416707]Anexo II

Propuesta Económica

	PART.
	CANT.
	DESCRIPCIÓN
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE

	Fiscalía General del Estado

	1
	40
	PLACAS BALÍSTICAS
	
	

	Policía Municipal Preventiva de Escuinapa

	2
	36
	CASCO BALÍSTICO 
	
	

	3
	32
	[bookmark: _GoBack]CHALECO BALÍSTICO
	
	

	Policía Estatal Preventiva

	4
	76
	CASCO BALÍSTICO 
	
	

	5
	90
	CHALECO BALÍSTICO
	
	

	Sistema Penitenciario

	6
	34
	CASCO BALÍSTICO 
	
	

	7
	33
	CHALECO BALÍSTICO
	
	

	SUBTOTAL
	

	IVA
	

	TOTAL
	





SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número SESESP 08/2026

Adquisición de placas, cascos y chalecos balísticos, solicitados por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Anexo III

Escrito de Participación para la Junta de Aclaraciones

Lugar y Fecha:

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal De Seguridad Pública

Ref. Licitación Pública Nacional No. SESESP __/2026

Por medio del presente, me permito manifestar el interés de la empresa (nombre de la empresa), de participar en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO (NÚMERO), convocada por la dependencia a su digno cargo, en atención a lo anterior, me permito señalar la información legal de mí representada:

	Registro Federal de Contribuyentes:
	

	Domicilio Fiscal (calle, numero, colonia):
	Delegación o Municipio:

	Código Postal:
	Entidad Federativa:

	Teléfono:
	Fax:

	
	Correo Electrónico

	
	

	Representante Legal:
	Correo Electrónico:

	No. Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva:
	

	Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio:
	

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fé de la misma:
	

	
	

	Relación de Accionistas:
	Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)

	
	

	Descripción del Objeto Social:
	Transcribir en forma completa el objeto social, tal como aparece en su Acta Constitutiva tratándose de personas morales o Actividad Preponderante tratándose de personas físicas:

	
	

	Reformas al Acta Constitutiva:
	Si existen (en su caso manifestarlas, junto con datos registrales)

	
	

	Nombre del apoderado o representante legal:
	Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)

	
	

	Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades
	

	No. Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:
	Fecha:

	
	

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo la misma:
	


Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a las Bases y Anexos de la Licitación Pública Nacional No. SESESP __/2026.

Protesto lo necesario
(Firma autógrafa original)
Nota: para el licitante deberá incorporar textualmente los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento sin utilizar abreviaturas principalmente en lo relativo a nombre de la persona física o razón social de la persona moral.



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número SESESP 08/2026

Adquisición de placas, cascos y chalecos balísticos, solicitados por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Anexo III bis
Formato para la presentación de preguntas para la Junta de Aclaraciones.


Solicitudes de aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa:

(Las preguntas a las respuestas se agrupan preferentemente por tema o numeral de la convocatoria a la licitación para proceder a su respuesta): 

Ejemplo:

A) Preguntas administrativas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Convocante)

2.- -------------



B) Preguntas Técnicas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Área Técnica)


2.- -------------


Nota: Se deberá utilizar tipo de letra Arial 10, no se deberán insertar tablas, ni viñetas, ni imágenes.



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número SESESP 08/2026

Adquisición de placas, cascos y chalecos balísticos, solicitados por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Anexo IV

(Modelo de Contrato)

Adquisición de __________________, solicitados por __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Contrato para la adquisición de -----, que celebran por una parte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, representado en este acto por el Lic. -------, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a quien en lo sucesivo se le denominará “El SESESP” y por la otra parte la empresa: -------, representada por el C. ------, a la que en lo sucesivo se le denominará “La Empresa”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D e c l a r a c i o n e s

I. “El SESESP”, a través de su representante, declara:

I.1.Que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa es un órgano administrativo dependiente y bajo la supervisión del Presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, encargado de operar el Sistema Estatal de Seguridad Pública con autonomía técnica y de gestión de conformidad con los artículos 68 de la Ley de Seguridad Pública y 3 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

I.2.Que su representante, el C.----------------, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente contrato conforme a los artículos 4 y 12 fracción XVII de su Reglamento, así como, su nombramiento de fecha-------------------y de conformidad con lo establecido en el acuerdo por el que se autoriza al Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para que realice contrataciones de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 088 de fecha 21 de julio del año 2023, mismas facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. 

I.3.Que requiere de la adquisición de ---- para la (dependencia requirente), cuya descripción se detalla en la Cláusula Primera de este Contrato, para lo cual se cuenta con los recursos presupuestales correspondientes.

I.4.Que, en términos del Artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se procedió a emitir la convocatoria correspondiente para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional No. SESESP 01/2024, habiéndose emitido el dictamen correspondiente mediante el cual se adjudicó el presente contrato a favor de “La Empresa” signante.

I.5.La autorización de los recursos para la presente contratación se llevó a cabo mediante ------ con cargo a --------.

I.6.Señala como su domicilio el ubicado en Complejo Estatal de Seguridad Pública, Carretera Culiacán-Navolato km. 12.5, Col. Bachigualato, Edificio 5, C.P. 80140 de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II. “La Empresa”, a través de su representante, declara:

II.1	Que es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes vigentes, según testimonio de Escritura Pública No. ---- de fecha -----, protocolizada por el Lic. ------, Notario Público No. ------ del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y registrada bajo (datos de inscripción registral y/o folio electrónico) del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad ---- inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número --------.

II.2	Estar debidamente facultado para contratar y obligarse en los términos y alcances de este contrato, a nombre de su representada tal y como lo acredita con la Escritura Pública No. -----, Volumen ------, de fecha -----, del protocolo a cargo del Notario Público ------ en el Estado, Lic. -----, mismas facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.3	Que su objeto social entre otros es la (se menciona la actividad de la empresa)
 
II.4	Que cuenta con la capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato.

II.5	Que señala como domicilio de “La Empresa” el ubicado en calle ------- número -----, colonia -----, (nombre de la ciudad) mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

III. De las partes.

De conformidad con lo anterior, las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen, por lo cual proceden a celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes:

C l á u s u l a s

Primera. - Objeto:

Por medio del presente contrato, “La Empresa” vende y “El SESESP” compra, en precio fijo, lo siguiente:

	PART.
	CANT.
	DESCRIPCIÓN
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	SUB-TOTAL
	
	

	I.V.A.
	
	

	TOTAL
	
	



Los bienes antes referidos deberán cumplir con las características y especificaciones contenidas en el Anexo (1, 2 etc.) el cual forma parte del presente contrato.

Segunda. - Monto del Contrato.

“El SESESP” pagará a “La Empresa” como valor de operación total por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato la cantidad de $------- (número y letra), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera. - Forma de Pago.

Pagos que se efectuarán en Moneda Nacional, previa entrega de las fianzas correspondientes y la factura fiscal que los amparen, debiendo acompañar para la procedencia del pago final, el Acta de Entrega Recepción que señala la Cláusula Cuarta de este instrumento.

Los pagos se efectuarán vía transferencia electrónica a través del “SESESP” 

Cuarta. - Lugar y Plazo de entrega:

“La Empresa” se compromete a entregar a “El SESESP”, los bienes y/o equipos objeto del presente contrato, en las oficinas de -------, ubicadas en calle -------, numero -----, colonia-------, ciudad ----, levantándose al efecto el Acta de Entrega Recepción con la intervención de un representante del (dependencia solicitante) y un representante de “La Empresa”.

“La Empresa” se obliga a entregar los bienes y/o equipos contratados en un plazo de ---- días hábiles contados a partir de la entrega del anticipo dicho plazo no podrá ampliarse ni habrá condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a “La Empresa”.

“La Empresa” se responsabiliza de que los bienes y/o equipos objeto de este contrato serán entregados en estado idóneo y dentro del plazo citado en el párrafo que antecede, en el entendido de que se liberará de dicha responsabilidad una vez emitida el Acta de Entrega Recepción antes citada.

Quinta. -Obligaciones de “La Empresa”. Para el debido cumplimiento de este contrato, “La Empresa” se obliga a:

A) Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los bienes y/o equipos objeto de este contrato, a satisfacción de “El SESESP” y conforme a lo establecido dentro del clausulado de este instrumento jurídico y a la normatividad aplicable en la materia.

B) Entregar los bienes y/o equipos objeto de este contrato, con las características técnicas ofertadas pro “La Empresa” conforme al concurso que determinó su adjudicación.

C) No ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento jurídico a favor de persona alguna, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “El SESESP”.

Sexta. - Fianza de cumplimiento de contrato.

Fianza para el cumplimiento del contrato.

La garantía deberá constituirse por “La Empresa” mediante fianza expedida por una institución debidamente autorizada en los términos de la Ley Federal de instituciones de Fianzas, en Moneda Nacional (peso mexicano), por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin considerar el I.V.A. a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, y deberá contener los siguientes requisitos:

· Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

· Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

· La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

· El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado.

· La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos.

· La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

· El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

· Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

· La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
· Así mismo esta fianza cubre defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

“La Empresa” se obliga a mantener esta fianza, hasta por trescientos sesenta y cinco días posteriores a la fecha de la firma del Acta de Entrega Recepción de los bienes y/o equipos de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta, acordando las partes que para su cancelación será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El SESESP”.

Las garantías de anticipo y cumplimiento, junto con el comprobante que acredite el pago de las mismas a la afianzadora deberán presentarse dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato al correo electrónico sesesp@sinaloa.gob.mx y/o en la dirección del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública sito en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, Carretera Culiacán-Navolato km. 12.5, Col. Bachigualato, Edificio 4, C.P. 80140 de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Séptima. - Garantías de los equipos.

“La Empresa” garantiza los equipos materia del presente contrato, durante el periodo de un año, que contará a parir de la fecha de entrega del mismo, contra cualquier defecto de fabricación, así como el de no cumplir con las especificaciones requeridas, mala calidad de los materiales, mano de obra, etc.

Si dentro del periodo de garantía se presenta algún defecto o cualquiera de las circunstancias anteriores, “La Empresa” queda obligada a sustituir los bienes y/o equipos defectuosos en un periodo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de su notificación sin cargo adicional para “El SESESP”.

“La Empresa” se obliga a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y/o equipos, así como de cualquier otra responsabilidad en las que hubiera incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación vigente.

La forma de empaque y transporte que debe utilizar, serán los que “La Empresa” determine como idóneos, toda vez que la integridad de los bienes y/o equipos es su responsabilidad hasta el momento de la aceptación de los mismos, los costos que se originen por estos conceptos son por cuenta de “La Empresa”.

“La Empresa” deberá cubrir todos los seguros de transporte de conservación, etc., que requieran los bienes y/o equipos hasta el momento de la firma del acta señalada en la Cláusula Cuarta.

Octava. - Límite de responsabilidades.

En caso de incumplimiento de este contrato, la responsabilidad de “La Empresa”, independientemente de la forma de acción que se ejercite, consiste en:

· Que “El SESESP” le haga efectiva la fianza entregada para garantizar el cumplimiento del presente contrato.

· Reintegrar a “El SESESP” cabalmente los recursos económicos que le hayan sido entregados hasta el momento del incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones del presente contrato.

El pago por el límite de responsabilidades referido, que se derive del incumplimiento de los términos y condiciones de este contrato, atribuibles a “La Empresa” será efectuado de inmediato a la notificación que “El SESESP” le realice por escrito a “La Empresa”.

Independientemente de lo anterior, para los efectos dispuestos por el Artículo 83 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, “El SESESP” dará vista a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, de cualquier incumplimiento en que “La Empresa” hubiese incurrido.

Novena. - “La Empresa” será responsable absoluto de obtener las licencias autorizaciones y permisos necesarios para el cumplimiento del presente contrato y en los casos en que se infrinjan derechos de autor, patentes o marcas, “El SESESP” queda liberado de cualquier responsabilidad en caso de que se someta a “La Empresa” a juicio o proceso por este concepto.

Décima. - Penas convencionales.

En el caso de que “La Empresa” se atrase en la entrega de los bienes y/o equipos objeto del presente contrato, las partes pactan la aplicación de una pena convencional la cual será a partir del primer día de atraso consistente en el importe correspondiente al 0.116% (punto ciento dieciséis por ciento) del importe, en función de los bienes y/o equipos no entregados por cada día de retraso, tomando como fecha de entrega el día que se reciban en el lugar de entrega de los bienes y/o equipos contratados, el cual será deducido del importe total a pagar y no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Para el efecto anterior “El SESESP” en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, harán del conocimiento de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas este hecho, acompañando los elementos con que se cuente, a fin de que resuelva lo procedente en relación a la sanción.

El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que “La Empresa” debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía.

En caso de rescisión del presente contrato. La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables todas aquellas que correspondan al incumplimiento de las condiciones, cláusulas y obligaciones señaladas en el presente contrato.

Décima Primera. - Rescisión.

“El SESESP” podrá rescindir administrativamente este contrato sin necesidad de declaración judicial, cuando “La Empresa” incurra en incumplimiento de las obligaciones derivadas de las cláusulas del presente contrato, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, que sustancialmente consiste en:

I.- Se iniciará a partir de que a “La Empresa” le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, “El SESESP” contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer a “La Empresa”.

III.- Rescindido el contrato se formulará el finiquito correspondiente a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar a “El SESESP” por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la rescisión.

Una vez rescindido este contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, siempre que estas causas sean el motivo de la rescisión. 

Cuando “El SESESP” rescinda el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que procedan, aplicará lo establecido en la Cláusula “Limites de responsabilidades”

Décima Segunda. - Reconocimiento contractual.
El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo y deben de respetarse todas las condiciones contenidas en las bases y en la propuesta técnica y económica utilizadas en el concurso del cual se deriva este contrato, mismas que forman parte del presente.

Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido error o vicio o lesión alguna que vicien el consentimiento.

Décima Tercera. - Sometimiento.
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, de sus supletorios y demás que le sean aplicables.

Décima Cuarta. - Jurisdicción.
Para el cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes acuerdan primariamente someterse al procedimiento de conciliación establecido en los Artículos 101, 102 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, o bien al procedimiento para resolución de controversias y para efectos de interpretación y cumplimiento se someterán a la jurisdicción y competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa en los términos del Artículo 104 de la mencionada Ley por ende, “La Empresa” renuncia al fuero, competencia y jurisdicción que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

Décima Quinta. - Administración, verificación, supervisión y aceptación de los bienes.
El área requirente dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.
 
Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión de la dependencia requirente, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.
 
El área requirente rechazará los bienes o servicios que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus anexos, obligándose “LA EMPRESA” en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “EL SESESP”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día ___ de____________ de 2026.

	POR “EL SESESP”
	
	POR “LA EMPRESA”
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