MOTOR 1

• DESCRIPCIÓN: MOTOR SUMERGIBLE.

• MARCA: AQUAPAK.

• POTENCIA: 5 H.P.

• FASES: 1 220 VOLTS

MOTOR 2

• DESCRIPCIÓN: MOTOR SUMERGIBLE.

• MARCA: AQUAPAK.

• POTENCIA: 5 H.P.

• FASES: 1. 220 VOLTS

MOTOR 3

• DESCRIPCIÓN: MOTOR SUMERGIBLE.

• MARCA: AQUAPAK.

• POTENCIA: 5 H.P.

• FASES: 1. 220 VOLTS

MOTOR 4

• DESCRIPCIÓN: MOTOR SUMERGIBLE.

• MARCA: AQUAPAK.

• POTENCIA: 5 H.P. 220 VOLTS

• FASES: 1.

MOTOR 5

• DESCRIPCIÓN: MOTOR SUMERGIBLE.

• MARCA: AQUAPAK.

• POTENCIA: 5 H.P.

• FASES: 1. 220 VOLTS

MOTOR 6

• DESCRIPCIÓN: MOTOR SUMERGIBLE.

• MARCA: AQUAPAK.

• POTENCIA: 5 H.P.

• FASES: 3. 220 VOLTS

MOTOR 7

• DESCRIPCIÓN: MOTOR SUMERGIBLE.

• MARCA: AQUAPAK.

• POTENCIA: 5 H.P.

• FASES: 3. 220 VOLTS

MOTOR 8

• DESCRIPCIÓN: MOTOR SUMERGIBLE.

• MARCA: AQUAPAK.

• POTENCIA: 5 H.P. 220 VOLTS

• FASES: 1.

MOTOR 9

• DESCRIPCIÓN: MOTOR SUMERGIBLE.

• MARCA: AQUAPAK.

• POTENCIA: 7.5 HP. 220 VOLTS

• FASES: 1.

* TABLERO DE CONTROL COMPLETO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: ARRANCADOR SUAVE SIRIUS 80 AMP, GUARDAMOTOR, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, GABINETE, INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 400, INCLUYE: MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA.
* Bomba dosificadora milton de cloro, incluye: material para su correcta instalación y mano de obra.
* Tablero de control completo que incluye lo siguiente: gabinete, regulador de voltaje, timer, selector de 2 posiciones, automatico termomagnetico, interruptor automatico, incluye: material para su correcta instalación y mano de obra.