**(ANEXO 1)**

**(EN HOJA MEMBRETADA DE LA NEGOCIACIÓN)**

Mazatlán, Sinaloa a -----------------------

**LIC. ROGELIO OLIVAS OSUNA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES**

**P R E S E N T E.-**

Hacer una descripción con especificaciones técnicas de los bienes ofertados:

(Deben ser los mismos ofertados en la Propuesta Económica) de acuerdo al procedimiento de Licitación Pública Nacional **MMOM-LP-10-2024.**

**DESCRIPCIÓN Y** **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:**

**PARTIDA ÚNICA.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **Descripción** |
| **5** | **PIEZA** | **CHASIS CABINA NUEVO 6X4 MODELO 2024** * MOTOR A DIESEL, EURO V.
* POTENCIA: 284 HP COMO MINIMA.
* TORQUE: 883 LB-PIE COMO MÍNIMO.
* DESPLAZAMIENTO: 6.7 L.
* TRANSMISIÓN: MANUAL.
* TRACCIÓN 6X4.
* VELOCIDADES: 9 ADELANTE Y 1 REVERSA COMO MÍNIMO.
* SISTEMA DE FRENOS: ABS Y FRENO DE TAMBOR.
* SUSPENSION FRONTAL: MUELLES SEMIELIPTICOS.
* SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES TRAPEZOIDES CON BARRA ESTABILIZADORA.
* DIRECCIÓN TIPO HIDRAULICA.
* EJE DELANTERO. 6,500 KG COMO MÍNIMO.
* EJE TRASERO TANDEM 11,500 KG X 2 = 23,000 KG COMO MÍNIMO.
* LLANTAS 11R22.5.
* RINES DE ACERO.
* TANQUE DE COMBUSTIBLE: CAPACIDAD 300L, COMO MÍNIMO MATERIAL ALUMINIO.
* SISTEMA ELÉCTRICO 24V, 180 AH (LIBRE DE MANTENIMIENTO). CON CONVERTIDOR A 12 V.
* EQUIPAMIENTO: SUSPENSIÓN HIDRÁULICA DE CABINA, ASIENTO NEUMÁTICO DEL PILOTO, SISTEMA DE APERTURA DE CABINA ELECTRÓNICO, VIDRIOS Y SEGUROS ELÉCTRICOS, RADIO CON FORMATO MP3 Y USB, RETROVISORES CON DESEMPAÑANTE, SISTEMA DE TELEMETRÍA, DORMITORIO.
* LUCES LED DE ALARMA, ALARMA DE REVERSA, PROTECTOR DE LUCES TRASERAS, EXTINTOR 2KG, LUCES DIURNAS.
* PESO BRUTO VEHICULAR 27,700 KG COMO MÍNIMO.

**EQUIPAMIENTO CAJA DE VOLTEO DE 14 MTS3*** FABRICADA EN PLACA TROQUELADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA ASTM A- EN CAL. 10, 3/16”, ¼”, 3/8” Y ½”. COMO MÍNIMO.
	+ BASTIDOR EN CANAL ESTRUCTURAL (CPS) DE 10” ASTM A- 36. COMO MÍNIMO
	+ PUENTES TRANSVERSALES EN CANAL (CPS) DE CUANDO MENOS 10”.
	+ 9 (NUEVE) PUENTES INFERIORES LATERALES EN PLACA 3/16” COMO MÍNIMO.
	+ 9 (NUEVE) POSTES LATERALES EN PLACA TROQUELADA 3/16” COMO MÍNIMO.
	+ 8 (OCHO) REFUERZOS DE PISO ENTRE POSTES POR LADO EN LAMINA TROQUELADA CAL. 10 COMO MÍNIMO.
	+ 5 (CINCO) FALDONES LATERALES POR LADO EN LAMINA TROQUELADA CAL. 12 COMO MÍNIMO.
	+ PISO EN PLACA TROQUELADA CAL. 3/16” CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON CUATRO NERVADURAS.
	+ FORRO LATERAL EN LAMINA CAL. 10 CON 6 NERVADURAS (TROQUELES) POR LADO, 3 INTERIORES Y 3 EXTERIORES, PARA MAYOR RESISTENCIA.
	+ BORDAS INFERIOR EN PLACA TROQUELADA 3/16” COMO MÍNIMO.
	+ DEFENSA EN PLACA TROQUELADA CAL. 10. COMO MÍNIMO.
	+ FRENTE EN PLACA TROQUELADA 3/16”. COMO MÍNIMO.
	+ BASE INFERIOR DE PISTÓN FABRICADO EN CANAL (CPS) DE 6” Y PLACA DE 3/8” CON SOPORTES LATERALES DE CANAL (CPS) DE 3”.
	+ BASE SUPERIOR DE PISTÓN FABRICADO EN PLACA DE ¼” CON REFUERZOS DE PLACA DE ½” CON TAPA DE INSPECCIÓN DE ¼”.
	+ PUERTA TRASERA REFORZADA EN PLACA 3/16” CON SEGURO NEUMÁTICO, CON 7 NERVADURAS, 3 INTERIORES Y 4 EXTERIORES.
	+ CAPACETE EN LÁMINA TROQUELADA CAL. 10” CON REFUERZOS LATERALES EN PLACA 3/16”.
* DEBERÁ CONTAR CON PORTALLANTAS SUPERIOR EN CANAL (CPS) DE 6”. COMO MÍNIMO.
	+ GANCHOS PARA AMARRE DE LONA LATERALES Y PARTE TRASERA.
	+ ESCALERA LATERAL FABRICADO EN TUBO DE ¾”. COMO MÍNIMO.
	+ SEGURO NEUMÁTICO.
	+ TODA LA SOLDADURA DE LA CAJA DEBERÁ SER EN CORDÓN CONTINUO TIPO MIG, PARA EVITAR LA CORROSIÓN.
	+ TANQUE PARA ACEITE FABRICADO EN LAMINA TROQUELADA CAL. 10 CON CAPACIDAD DE 100 LITROS COMO MÍNIMO.
* **SISTEMA HIDRÁULICO**:
	+ 1 (UN) PISTÓN TELESCÓPICO DE 3 ETAPAS DE 112” CARRERA • BOMBA HIDRÁULICA CON VÁLVULA INTEGRADA DE 27 GPM CON CONTROL NEUMÁTICO.
	+ TOMA DE FUERZA Y BOMBA HIDRÁULICA DEBERÁN SER ACCIONADOS DESDE EL INTERIOR DE LA CABINA
	+ MANGUERAS Y CONEXIONES DE ALTA PRESIÓN DE ¾” Y 1 ¼” CON FACTOR DE SEGURIDAD 4:1
	+ ACEITE HIDRÁULICO
	+ UN JUEGO DE LODERAS DE HULE DURO.
	+ SISTEMA ELÉCTRICO EL REGLAMENTARIO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
	+ PINTURA, CON ACABADO DE POLIURETANO DE COLOR BLANCO.
	+ CINTAS DE SEGURIDAD BICOLOR (ROJO-BLANCO).
 |

**NOTA 1: EN ESTE ANEXO TÉCNICO DEBERÁN DE ANOTAR LA MARCA, EL MODELO, EL TIPO, Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN QUE OFERTA EL LICITANTE, DESCRIBIÉNDOLO CON CLARIDAD, EN CASO DE NO HACERLO SERA CAUSA DE NO ACEPTACIÓN DE SU PROPUESTA.**

Sin otro particular por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Nombre y firma del Representante Legal (acreditado)

Sello (si lo hay) dela empresa