**(ANEXO 1)**

**(EN HOJA MEMBRETADA DE LA NEGOCIACIÓN)**

Mazatlán, Sinaloa a -----------------------

**LIC. ROGELIO OLIVAS OSUNA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES**

**P R E S E N T E.-**

Hacer una descripción con especificaciones técnicas de los bienes ofertados:

(Deben ser los mismos ofertados en la Propuesta Económica) de acuerdo al procedimiento de Licitación Pública Nacional **MMOM-LP-10-2024.**

**DESCRIPCIÓN Y** **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:**

**PARTIDA ÚNICA.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **Descripción** |
| **5** | **PIEZA** | **CHASIS CABINA NUEVO 6X4 MODELO 2024**   * MOTOR A DIESEL, EURO V. * POTENCIA: 284 HP COMO MINIMA. * TORQUE: 883 LB-PIE COMO MÍNIMO. * DESPLAZAMIENTO: 6.7 L. * TRANSMISIÓN: MANUAL. * TRACCIÓN 6X4. * VELOCIDADES: 9 ADELANTE Y 1 REVERSA COMO MÍNIMO. * SISTEMA DE FRENOS: ABS Y FRENO DE TAMBOR. * SUSPENSION FRONTAL: MUELLES SEMIELIPTICOS. * SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES TRAPEZOIDES CON BARRA ESTABILIZADORA. * DIRECCIÓN TIPO HIDRAULICA. * EJE DELANTERO. 6,500 KG COMO MÍNIMO. * EJE TRASERO TANDEM 11,500 KG X 2 = 23,000 KG COMO MÍNIMO. * LLANTAS 11R22.5. * RINES DE ACERO. * TANQUE DE COMBUSTIBLE: CAPACIDAD 300L, COMO MÍNIMO MATERIAL ALUMINIO. * SISTEMA ELÉCTRICO 24V, 180 AH (LIBRE DE MANTENIMIENTO). CON CONVERTIDOR A 12 V. * EQUIPAMIENTO: SUSPENSIÓN HIDRÁULICA DE CABINA, ASIENTO NEUMÁTICO DEL PILOTO, SISTEMA DE APERTURA DE CABINA ELECTRÓNICO, VIDRIOS Y SEGUROS ELÉCTRICOS, RADIO CON FORMATO MP3 Y USB, RETROVISORES CON DESEMPAÑANTE, SISTEMA DE TELEMETRÍA, DORMITORIO. * LUCES LED DE ALARMA, ALARMA DE REVERSA, PROTECTOR DE LUCES TRASERAS, EXTINTOR 2KG, LUCES DIURNAS. * PESO BRUTO VEHICULAR 27,700 KG COMO MÍNIMO.   **EQUIPAMIENTO CAJA DE VOLTEO DE 14 MTS3**   * FABRICADA EN PLACA TROQUELADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA ASTM A- EN CAL. 10, 3/16”, ¼”, 3/8” Y ½”. COMO MÍNIMO.   + BASTIDOR EN CANAL ESTRUCTURAL (CPS) DE 10” ASTM A- 36. COMO MÍNIMO   + PUENTES TRANSVERSALES EN CANAL (CPS) DE CUANDO MENOS 10”.   + 9 (NUEVE) PUENTES INFERIORES LATERALES EN PLACA 3/16” COMO MÍNIMO.   + 9 (NUEVE) POSTES LATERALES EN PLACA TROQUELADA 3/16” COMO MÍNIMO.   + 8 (OCHO) REFUERZOS DE PISO ENTRE POSTES POR LADO EN LAMINA TROQUELADA CAL. 10 COMO MÍNIMO.   + 5 (CINCO) FALDONES LATERALES POR LADO EN LAMINA TROQUELADA CAL. 12 COMO MÍNIMO.   + PISO EN PLACA TROQUELADA CAL. 3/16” CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON CUATRO NERVADURAS.   + FORRO LATERAL EN LAMINA CAL. 10 CON 6 NERVADURAS (TROQUELES) POR LADO, 3 INTERIORES Y 3 EXTERIORES, PARA MAYOR RESISTENCIA.   + BORDAS INFERIOR EN PLACA TROQUELADA 3/16” COMO MÍNIMO.   + DEFENSA EN PLACA TROQUELADA CAL. 10. COMO MÍNIMO.   + FRENTE EN PLACA TROQUELADA 3/16”. COMO MÍNIMO.   + BASE INFERIOR DE PISTÓN FABRICADO EN CANAL (CPS) DE 6” Y PLACA DE 3/8” CON SOPORTES LATERALES DE CANAL (CPS) DE 3”.   + BASE SUPERIOR DE PISTÓN FABRICADO EN PLACA DE ¼” CON REFUERZOS DE PLACA DE ½” CON TAPA DE INSPECCIÓN DE ¼”.   + PUERTA TRASERA REFORZADA EN PLACA 3/16” CON SEGURO NEUMÁTICO, CON 7 NERVADURAS, 3 INTERIORES Y 4 EXTERIORES.   + CAPACETE EN LÁMINA TROQUELADA CAL. 10” CON REFUERZOS LATERALES EN PLACA 3/16”. * DEBERÁ CONTAR CON PORTALLANTAS SUPERIOR EN CANAL (CPS) DE 6”. COMO MÍNIMO.   + GANCHOS PARA AMARRE DE LONA LATERALES Y PARTE TRASERA.   + ESCALERA LATERAL FABRICADO EN TUBO DE ¾”. COMO MÍNIMO.   + SEGURO NEUMÁTICO.   + TODA LA SOLDADURA DE LA CAJA DEBERÁ SER EN CORDÓN CONTINUO TIPO MIG, PARA EVITAR LA CORROSIÓN.   + TANQUE PARA ACEITE FABRICADO EN LAMINA TROQUELADA CAL. 10 CON CAPACIDAD DE 100 LITROS COMO MÍNIMO. * **SISTEMA HIDRÁULICO**:   + 1 (UN) PISTÓN TELESCÓPICO DE 3 ETAPAS DE 112” CARRERA • BOMBA HIDRÁULICA CON VÁLVULA INTEGRADA DE 27 GPM CON CONTROL NEUMÁTICO.   + TOMA DE FUERZA Y BOMBA HIDRÁULICA DEBERÁN SER ACCIONADOS DESDE EL INTERIOR DE LA CABINA   + MANGUERAS Y CONEXIONES DE ALTA PRESIÓN DE ¾” Y 1 ¼” CON FACTOR DE SEGURIDAD 4:1   + ACEITE HIDRÁULICO   + UN JUEGO DE LODERAS DE HULE DURO.   + SISTEMA ELÉCTRICO EL REGLAMENTARIO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   + PINTURA, CON ACABADO DE POLIURETANO DE COLOR BLANCO.   + CINTAS DE SEGURIDAD BICOLOR (ROJO-BLANCO). |

**NOTA 1: EN ESTE ANEXO TÉCNICO DEBERÁN DE ANOTAR LA MARCA, EL MODELO, EL TIPO, Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN QUE OFERTA EL LICITANTE, DESCRIBIÉNDOLO CON CLARIDAD, EN CASO DE NO HACERLO SERA CAUSA DE NO ACEPTACIÓN DE SU PROPUESTA.**

Sin otro particular por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Nombre y firma del Representante Legal (acreditado)

Sello (si lo hay) dela empresa