**Gobierno del Estado de Sinaloa**

**Secretaría de Administración y Finanzas**

**Subsecretaría de Administración**

**Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 28/2022**

**Adquisición de Vehículos, para la Secretaría de Seguridad Publica y Fiscalía General del Estado, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Economía, Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, y Secretaría Ejecutiva de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales.**

**A N E X O I**

**Especificaciones Técnicas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PART.** | **SUB-PART.** | **CANT.** | **DESCRIPCIÓN** | **MARCA** | **MODELO** |
| **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública** |
| 1 | 1.1 | 26 | **Camioneta tipo pick up**, modelo mínimo 2022, doble cabina. Motor 2.5L Potencia mínima 164 hp. Torque 167 lb-pie. Transmisión manual mínimo de 5 velocidades. Barra estabilizadora delantera. Frenos delanteros de disco ventilados con ABS en las cuatro ruedas. Rin de acero o aluminio y Rin de refacción similar a los cuatro principales. Bolsas de aires frontales (conductor y acompañante). Aire acondicionado. Vestidura en tela. Caja trasera anticorrosiva. Pintura de unidades en color azul metálico, rotuladas con logotipos y matriculas de Policía Municipal. Garantía de 3 años o 60,000 km Estas treinta (26) camionetas tipo pick up deberán incluir el siguiente equipamiento: |  |  |
| 1.2 | 26 | * **Banca central con respaldo.**

- Estructura metálica en tubular redondo de 1” calibre 16.- Seis Puntos de sujeción en tubular redondo de 1” calibre 16 y placas de ¼”.- Respaldo y asiento en lámina calibre 16 con punzonado en redondo de 24mm.- Refuerzo en tubular ovalado de 15 mm x 30 mm.- Dos porta esposas (uno por cada lado).- Acabado en color negro con pintura electrostática y protección UV.- Tornillería de 3/8” en alta resistencia con acabado galvanizado.- Empaque de poliuretano en calibre ¼” para su instalación. |  |  |
| 1.3 | 26 | * **Burrera**

- Dos placas laterales en calibre ¼ en acero A-36 decapado unidas entre sí por medio de tres travesaños.- 1 travesaño superior en 2” calibre 14.- 1 travesaño central en tubular redondo de 2 ½” calibre 14.- 1 travesaño inferior en tubular redondo de 2” calibre 14 con 2 argollas en solido redondo de 3/8” (1 por lado).- 2 topes de PVC con protección UV de alto impacto en cada una de las placas laterales.- Herraje de instalación en placas de ¼” en acero A-36 rolado caliente.- Acabado en color negro semi-mate con pintura electrostática y protección UV.- Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.- Diseño y medida conforme al vehículo a instalar. |  |  |
| 1.4 | 26 | * **Roll Bar**

- 3 marcos en tubular redondo de 2 ½ pulgadas en calibre 14.- Marco delantero con una altura de 84 cm. (+ - 5 cm).- Marco central y trasero a una altura de 95 cm. (+ - 5 cm).- Marco delantero con protector de medallón fabricado con tubo de 1” calibre 16 y malla desplegada calibre 16.- 4 tirantes en tubo redondo de 2 ½” pulgadas calibre 14 para unir los tres marcos. - 2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1” calibre 16.- 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1” calibre 16 (1 superior y 2 laterales).- 6 placas de ¼” soldados a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta.- 6 empaques de poliuretano en calibre ¼” para su instalación.- Terminado en color negro con pintura electrostática y protección UV.- Tornillería en acabado galvanizado.- Diseño y medida dependiendo el tipo de vehículo. |  |  |
| 1.5 | 26 | * **Torreta**

- Torreta fabricada en aluminio y policarbonato.- De 78 a114 leds de 1 watts cada uno, distribuidos en 18 módulos de 10 o 12 módulos de 3 a 3 leds cada uno, 4 módulo esquineros de 6 a 12 leds cada uno, 2 módulos de penetración cristal de uno a seis leds cada uno. Tecnología de reflexión de última generación.- De 78 a 114 watts totales de potente iluminación.- 23 patrones de destellos disponibles.- Leds en colores claros para penetración/persecución (acercamiento) con tres patrones distintos de flasheo.- Luces callejoneras en color claro con tres patrones distintos de flasheo.- Barra de control de tráfico en color ámbar (izquierda, derecha, centro).- Garantía de 5 años o 100, 000 horas de uso continuo.- Base fabricada en aluminio extruido anodizado.- Domos fabricados en policarbonato de alta resistencia a la intemperie.- Cumple norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración extrema.- Controlador con botones grandes de gel de alta resistencia auto iluminados.- Ganchos tensores y herrajes d montaje.- Voltaje de operación 12 vdc.- Dimensiones mínimas de 44” largo X 2.2” de alto X 11.2” ancho (112 cm largo, 5.5 cm alto, 28.4 cm ancho).- 10 a 22 módulos principales de tecnología de última generación de 3 a 6 leds cada uno.- 4 módulos esquineros de tecnologías de última generación de 6 a 12 leds cada módulo.- 2 módulos callejoneros de tecnología de última generación de 1 a 3 leds cada uno.- 2 módulos de penetración/persecución de tecnología de última generación de 1 a 6 leds cada uno.- 6 módulos para barra de control de tráfico color ámbar de tecnología de última generación de 1 a 6 leds cada uno. |  |  |
| 1.6 | 26 | * **Sirena**

- Sirena dimensiones: 2.3” (5.9 cm) x 6.0” (15.2 cm) x 5.5” a 7.6” (de 14 a 19.4 cm).- Potencia con opción a 100 o 200 watts.- Tonos: aux, yelp, air horn, prioritario.- Corneta de aire electrónica (air horn).- Retrasmisión de radio (pa).- Micrófono con botón de cancelación de sonido.- Panel iluminado para una fácil operación nocturna.- Opción para micrófono independiente o con capacidad para uso de radio de dos vías.- Circuito de estado sólido y generación de tonos a base de microprocesador.- Sistema de protección contra corto circuito.- 12 volts cd.- Cumple con la norma SAE J1849 y California título 13. |  |  |
| 1.7 | 26 | * **Bocina**
* Bocina de uso rudo.
* Alto rendimiento.
* Fácil instalación.
* Base de aluminio
* 100 watts de potencia.
* 8 OHMS de impedancia.
* Diseño robusto.
* Dimensiones: 14 x 15 x 5.8 cm.
 |  |  |
| 2 | 2.1 | 30 | **Camioneta tipo pick up,** equipada como patrulla, modelo mínimo 2022, doble cabina, 4x4. Motor 5.3L Potencia mínima 350 hp @ 5,600 rpm. Torque 380 lb-pie @4,100 rpm. Transmisión automática mínimo de 8 velocidades. Dirección electrónica, frenos delanteros y traseros de disco con ABS en las cuatro ruedas. Sistema de diagnóstico de frenos. Llantas todo terreno. Rin de 17" de acero. Rin de refacción similar a los cuatro principales. Bolsas de aires 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina. Sistema de monitoreo de presión de neumáticos. Aire acondicionado. Vestidura en tela. Caja trasera anticorrosiva. Dimensiones mínimas del vehículo: largo: 5,800 mm. Dimensiones mínimas de largo de la caja: 1,750 mm. Pintura de unidades en color azul metálico, rotuladas con logotipos y matriculas de Policía Estatal. Garantía de 3 años o 60,000 km.Estas treinta (30) camionetas tipo pick up deberán incluir el siguiente equipamiento: |  |  |
| 2.2 | 30 | * **Banca central con respaldo.**

- Estructura metálica en tubular redondo de 1” calibre 16.- Seis Puntos de sujeción en tubular redondo de 1” calibre 16 y placas de ¼”.- Respaldo y asiento en lámina calibre 16 con punzonado en redondo de 24mm.- Refuerzo en tubular ovalado de 15 mm x 30 mm.- Dos porta esposas (uno por cada lado).- Acabado en color negro con pintura electrostática y protección UV.- Tornillería de 3/8” en alta resistencia con acabado galvanizado.- Empaque de poliuretano en calibre ¼” para su instalación. |  |  |
| 2.3 | 30 | * **Burrera**
* Dos placas laterales en calibre ¼ en acero A-36 decapado unidas entre sí por medio de tres travesaños.
* 1 travesaño superior en 2” calibre 14.
* 1 travesaño central en tubular redondo de 2 ½” calibre 14.
* 1 travesaño inferior en tubular redondo de 2” calibre 14 con 2 argollas en solido redondo de 3/8” (1 por lado).
* 2 topes de PVC con protección UV de alto impacto en cada una de las placas laterales.
* Herraje de instalación en placas de ¼” en acero A-36 rolado caliente.
* Acabado en color negro semi-mate con pintura electrostática y protección UV.
* Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.
* Diseño y medida conforme al vehículo a instalar.
 |  |  |
| 2.4 | 30 | * **Roll Bar**
* 3 marcos en tubular redondo de 2 ½ pulgadas en calibre 14.
* Marco delantero con una altura de 84 cm. (+ - 5 cm).
* Marco central y trasero a una altura de 95 cm. (+ - 5 cm).
* Marco delantero con protector de medallón fabricado con tubo de 1” calibre 16 y malla desplegada calibre 16.
* 4 tirantes en tubo redondo de 2 ½” pulgadas calibre 14 para unir los tres marcos.
* 2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1” calibre 16.
* 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1” calibre 16 (1 superior y 2 laterales).
* 6 placas de ¼” soldados a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta.
* 6 empaques de poliuretano en calibre ¼” para su instalación.
* Terminado en color negro con pintura electrostática y protección UV.
* Tornillería en acabado galvanizado.
 |  |  |
| 2.5 | 30 | * **Torreta**

- Torreta fabricada en aluminio y policarbonato.- De 78 a114 leds de 1 watts cada uno, distribuidos en 18 módulos de 10 o 12 módulos de 3 a 3 leds cada uno, 4 módulo esquineros de 6 a 12 leds cada uno, 2 módulos de penetración cristal de uno a seis leds cada uno. Tecnología de reflexión de última generación.- De 78 a 114 watts totales de potente iluminación.- 23 patrones de destellos disponibles.- Leds en colores claros para penetración/persecución (acercamiento) con tres patrones distintos de flasheo.- Luces callejoneras en color claro con tres patrones distintos de flasheo.- Barra de control de tráfico en color ámbar (izquierda, derecha, centro).- Garantía de 5 años o 100, 000 horas de uso continuo.- Base fabricada en aluminio extruido anodizado.- Domos fabricados en policarbonato de alta resistencia a la intemperie.- Cumple norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración extrema.- Controlador con botones grandes de gel de alta resistencia auto iluminados.- Ganchos tensores y herrajes d montaje.- Voltaje de operación 12 vdc.- Dimensiones mínimas de 44” largo X 2.2” de alto X 11.2” ancho (112 cm largo, 5.5 cm alto, 28.4 cm ancho).- 10 a 22 módulos principales de tecnología de última generación de 3 a 6 leds cada uno.- 4 módulos esquineros de tecnologías de última generación de 6 a 12 leds cada módulo.- 2 módulos callejoneros de tecnología de última generación de 1 a 3 leds cada uno.- 2 módulos de penetración/persecución de tecnología de última generación de 1 a 6 leds cada uno.* - 6 módulos para barra de control de tráfico color ámbar de tecnología de última generación de 1 a 6 leds cada uno.
 |  |  |
| 2.6 | 30 | * **Sirena**

- Sirena dimensiones: 2.3” (5.9 cm) x 6.0” (15.2 cm) x 5.5” a 7.6” (de 14 a 19.4 cm).- Potencia con opción a 100 o 200 watts.- Tonos: aux, yelp, air horn, prioritario.- Corneta de aire electrónica (air horn).- Retrasmisión de radio (pa).- Micrófono con botón de cancelación de sonido.- Panel iluminado para una fácil operación nocturna.- Opción para micrófono independiente o con capacidad para uso de radio de dos vías.- Circuito de estado sólido y generación de tonos a base de microprocesador.- Sistema de protección contra corto circuito.- 12 volts cd.* Cumple con la norma SAE J1849 y California título 13.
 |  |  |
| 2.7 | 30 | * **Bocina**
* Bocina de uso rudo.
* Alto rendimiento.
* Fácil instalación.
* Base de aluminio
* 100 watts de potencia.
* 8 OHMS de impedancia.
* Diseño robusto.

Dimensiones: 14 x 15 x 5.8 cm. |  |  |
| 3 |  | 1 | **Camioneta tipo pick up**, modelo mínimo 2022, doble cabina, 4x4. Motor 5.3L Potencia mínima 355 hp @ 5,600 rpm. Torque 383 lb-pie @4,100 rpm. Transmisión automática mínimo de 8 velocidades. Dirección electrónica, frenos delanteros y traseros de disco con ABS en las cuatro ruedas. Sistema de diagnóstico de frenos. Llantas todo terreno. Rin de 20" de aluminio. Rin de refacción similar a los cuatro principales. Bolsas de aires 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina. Sistema de monitoreo de presión de neumáticos. Aire acondicionado. Vestidura en tela. Color blanco. Garantía de 3 años o 60,000 km. |  |  |
| 4 |  | 21 | **Vehículo Sedan,** modelo 2022. Motor 1.6 L de 4 cilindros, potencia mínima 118 hp. Transmisión Estándar. Suspensión delantera McPherson. Frenos delanteros de disco y traseros de tambor. Frenos ABS en las 4 ruedas. Bolsas de aire frontales, laterales y cortina. Aire Acondicionado. Rines de acero de 15”. Color Blanco. Garantía de 3 años o 60,000 km |  |  |
| **Secretaría de Economía** |
| 5 |  | 4 | **Vehículo Sedan,**  4 puertas, color blanco, transmisión automática, modelo 2022, motor 1.2, rendimiento de combustible 15 kms/lt, dirección asistida, rines de acero de 14”, frenos ABS, bolsas de aire frontales, cinturones de seguridad delanteros y traseros, barras laterales, aire acondicionado, asientos de tela, controles al volante, cristales eléctricos |  |  |
| 6 |  | 1 | **Camioneta tipo pick up**, doble cabina, 4 puertas, 4 cilindros, motor 2.5 l., modelo 2022, transmisión automática 7AT (con M-Model), Tracción 2WD, encendido eléctrico, combustible gasolina, bolsas de aire frontal para conductor, pasajero, laterales y de cortina, sistema de frenado ABS, cinturones de seguridad frontales de 3 puntos, 2 con ajuste de altura con pretensionador y limitadores de carga y sensores de reversa |  |  |
| **Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales** |
| 7 |  | 1 | **Camioneta tipo pick up**, doble cabina, para 5 pasajeros, modelo mínimo 2022, transmisión manual, 4 cilindros, aire acondicionado, bolsas de aire, de preferencia color blanco  |  |  |
| 8 |  | 1 | **Camioneta 5 puertas**, modelo mínimo 2022, transmisión automática, aire acondicionado, bolsa de aire |  |  |
| **Secretaría Ejecutiva de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales** |
| 9 |  | 1 | **Camioneta tipo pick up,** doble cabina, 5 pasajeros, modelo mínimo 2022, aire acondicionado, 4x4, transmisión automática de 6 velocidades, dirección hidráulica, bolsas de aire, garantía de 3 años o 60,000 kms.  |  |  |
| 10 |  | 3 | **Vehículo sedán,** modelo 2022, 5 pasajeros, aire acondicionado, bolsas de aire, transmisión automática, garantía de 3 años o 60,000 kms.  |  |  |

**Gobierno del Estado de Sinaloa**

**Secretaría de Administración y Finanzas**

**Subsecretaría de Administración**

**Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 28/2022**

**Adquisición de vehículos, para la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.**

**Anexo II**

**Propuesta Económica**

| **PART** | **SUB-PART.** | **CANT.** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO** | **IMPORTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 26 | **Camioneta tipo pick up**, modelo mínimo 2022, doble cabina, Motor 2.5.L deberán incluir el siguiente equipamiento: |  |  |
| 1.2 | 26 | * **Banca central con respaldo.**
 |  |  |
| 1.3 | 26 | * **Burrera**
 |  |  |
| 1.4 | 26 | * **Roll Bar**
 |  |  |
| 1.5 | 26 | * **Torreta**
 |  |  |
| 1.6 | 26 | * **Sirena**
 |  |  |
| 1.7 | 26 | * **Bocina**
 |  |  |
| 2 | 2.1 | 30 | **Camioneta tipo pick up,** equipada como patrulla, modelo mínimo 2022, doble cabina 4x4. Motor 5.3L. deberán incluir el siguiente equipamiento: |  |  |
|  | 2.2 | 30 | * **Banca central con respaldo.**
 |  |  |
|  | 2.3 | 30 | * **Burrera**
 |  |  |
|  | 2.4 | 30 | * **Roll Bar**
 |  |  |
|  | 2.5 | 30 | * **Torreta**
 |  |  |
|  | 2.6 | 30 | * **Sirena**
 |  |  |
|  | 2.7 | 30 | * **Bocina**
 |  |  |
| 3 |  | 1 | **Camioneta tipo pick up**, modelo mínimo 2022, doble cabina, 4x4. Motor 5.3L. |  |  |
| 4 |  | 21 | **Vehículo Sedan,** modelo 2022. Motor 1.6L de 4 cilindros. |  |  |
| **Secretaría de Economía** |
| 5 |  | 4 | **Vehículo Sedan,**  4 puertas, color blanco, transmisión automática, modelo mínimo 2022 |  |  |
| 6 |  | 1 | **Camioneta tipo pick up**, doble cabina, 4 puertas, 4 cilindros, motor 2.5 l., modelo mínimo 2022 |  |  |
| **Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales** |
| 7 |  | 1 | **Camioneta tipo pick up**, doble cabina, para 5 pasajeros, modelo mínimo 2022  |  |  |
| 8 |  | 1 | **Camioneta 5 puertas**, modelo mínimo 2022 |  |  |
| **Secretaría Ejecutiva de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales** |
| 9 |  | 1 | **Camioneta tipo pick up,** doble cabina, 5 pasajeros, modelo mínimo 2022  |  |  |
| 10 |  | 3 | **Vehículo sedán,** modelo 2022, 5 pasajeros, aire acondicionado  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SUB TOTAL** |  |  |
| **IVA** |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

**Gobierno del Estado de Sinaloa**

**Secretaría de Administración y Finanzas**

**Subsecretaría de Administración**

**Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 28/2022**

**Adquisición de Vehículos, para la Secretaría de Seguridad Publica y Fiscalía General del Estado, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Economía, Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, y Secretaría Ejecutiva de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales.**

**Anexo III**

**Escrito de Participación para la Junta de Aclaraciones**

Lugar y Fecha:

**Secretaría de Administración y Finanzas**

**del Gobierno del Estado de Sinaloa**

At´n.- **Ing. Juan Carlos Vizcarra Estrada**

 Subsecretario de Administración

**Ref.** Licitación Pública Nacional No. GES 28/2022

Por medio del presente, me permito manifestar el interés de la empresa (nombre de la empresa), de participar en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO (NÚMERO), convocada por esa Subsecretaría a su digno cargo, en atención a lo anterior, me permito señalar la información legal de mí representada:

|  |  |
| --- | --- |
| Registro Federal de Contribuyentes: |  |
| Domicilio Fiscal (calle, numero, colonia): | Delegación o Municipio: |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfono: | Fax: |
|  | Correo Electrónico |
|  |  |
| Representante Legal: | Correo Electrónico: |
| No. Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fé de la misma: |  |
|  |  |
| Relación de Accionistas: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
|  |  |
| Descripción del Objeto Social: | Transcribir en forma completa el objeto social, tal como aparece en su Acta Constitutiva tratándose de personas morales o Actividad Preponderante tratándose de personas físicas: |
|  |  |
| Reformas al Acta Constitutiva: | Si existen (en su caso manifestarlas, junto con datos registrales) |
|  |  |
| Nombre del apoderado o representante legal: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
|  |  |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades |  |
| No. Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: | Fecha: |
|  |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo la misma: |  |

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a las Bases y Anexos de la Licitación Pública Nacional No. GES 28/2022.

Protesto lo necesario

(Firma autógrafa original)

**Nota:** para el licitante deberá incorporar textualmente los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento sin utilizar abreviaturas principalmente en lo relativo a nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

**Gobierno del Estado de Sinaloa**

**Secretaría de Administración y Finanzas**

**Subsecretaría de Administración**

**Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 28/2022**

**Adquisición de Vehículos, para la Secretaría de Seguridad Publica y Fiscalía General del Estado, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Economía, Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, y Secretaría Ejecutiva de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales.**

**Anexo IV**

**(Modelo de Contrato)**

Contrato para la adquisición de -----, que celebran por una parte **Gobierno del Estado de Sinaloa**, representado en este acto por la Lic. -------, Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, a quien en lo sucesivo se le denominará **“El Estado”** y por la otra parte la empresa: -------, representada por el C. ------, a la que en lo sucesivo se le denominará **“La Empresa”**, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

**D e c l a r a c i o n e s**

1. **“El Estado”** , a través de su representante, declara:

I.1.Que el Estado de Sinaloa es una entidad federativa que forma parte integrante de la federación, conforme a lo dispuesto por los Artículos 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; constituida como persona moral de acuerdo a las leyes relativas aplicables del Estado de Sinaloa.

I.2.Que es su representante legal y Subsecretaria de Administración, y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato otorgadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, conforme al poder notarial consignado en Escritura Pública No. ----, del Volumen ----, de fecha -------, del protocolo a cargo del Notario Público Número ----, Licenciado ---------- de esta ciudad.

I.3.Que requiere de la adquisición de ---- para la (dependencia solicitante), cuya descripción se detalla en la Cláusula Primera de este Contrato, para lo cual se cuenta con los recursos presupuestales correspondientes.

I.4.Que en términos del Artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se procedió a emitir la convocatoria correspondiente para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional No. GES ---- /2022, habiéndose emitido el dictamen correspondiente mediante el cual se adjudicó el presente contrato a favor de **“La Empresa”** signante.

I.5.La autorización de los recursos para la presente contratación se llevó a cabo mediante ------ con cargo a --------.

I.6.Señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

1. **“La Empresa”**, a través de su representante, declara:

II.1 Que es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes vigentes, según testimonio de Escritura Pública No. ---- de fecha -----, protocolizada por el Lic. ------, Notario Público No. ------ del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y registrada bajo (datos de inscripción registral y/o folio electrónico) del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad ---- inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número --------.

II.2 Estar debidamente facultado para contratar y obligarse en los términos y alcances de este contrato, a nombre de su representada tal y como lo acredita con la Escritura Pública No. -----, Volumen ------, de fecha -----, del protocolo a cargo del Notario Público ------ en el Estado, Lic. -----, mismas facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.3 Que su objeto social entre otros es la (se menciona la actividad de la empresa)

II.4 Que cuenta con la capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato.

II.5 Que señala como domicilio de **“La Empresa”** el ubicado en calle ------- número -----, colonia -----, (nombre de la ciudad) mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

1. De las partes.

De conformidad con lo anterior, las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen, por lo cual proceden a celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes:

**C l a u s u l a s**

**Primera.- Objeto:**

Por medio del presente contrato, **“La Empresa”** vende y **“El Estado”** compra, en precio fijo, lo siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PART.** | **CANT.** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO** | **IMPORTE** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| TOTAL |  |  |

Los bienes antes referidos deberán cumplir con las características y especificaciones contenidas en el Anexo (1, 2 etc) el cual forma parte del presente contrato.

**Segunda.- Monto del Contrato.**

**“El Estado”** pagará a **“La Empresa”** como valor de operación total por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato la cantidad de $------- (número y letra), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

**Tercera.- Forma de Pago.**

**“El Estado”** pagará a **“La Empresa”** un anticipo del -----% del importe total del presente contrato y el resto a la entrega y aceptación de los bienes y/o equipos.

Pagos que se efectuaran en Moneda Nacional, previa entrega de las fianzas correspondientes y la factura fiscal que los amparen, debiendo acompañar para la procedencia del pago final, el Acta de Entrega Recepción que señala la Cláusula Cuarta de este instrumento.

Los pagos se efectuarán en la Caja General de la Secretaría de Administración y Finanzas ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

**Cuarta.- Lugar y Plazo de entrega:**

**“La Empresa”** se compromete a entregar a **“El Estado”**, los bienes y/o equipos objeto del presente contrato, en las oficinas de -------, ubicadas en calle -------, numero -----, colonia-------, ciudad ----, levantándose al efecto el Acta de Entrega Recepción con la intervención de un representante del (dependencia solicitante) y un representante de **“La Empresa”**.

**“La Empresa”** se obliga a entregar los bienes y/o equipos contratados en un plazo de ---- días hábiles contados a partir de la entrega del anticipo dicho plazo no podrá ampliarse ni habrá condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a **”La Empresa”.**

**“La Empresa”** se responsabiliza de que los bienes y/o equipos objeto de este contrato serán entregados en estado idóneo y dentro del plazo citado en el párrafo que antecede, en el entendido de que se liberará de dicha responsabilidad una vez emitida el Acta de Entrega Recepción antes citada.

**Quinta.-Obligaciones de “La Empresa”.** Para el debido cumplimiento de este contrato, **“La Empresa”** se obliga a:

1. Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los bienes y/o equipos objeto de este contrato, a satisfacción de **“El Estado”** y conforme a lo establecido dentro del clausulado de este instrumento jurídico y a la normatividad aplicable en la materia.
2. Entregar los bienes y/o equipos objeto de este contrato, con las características técnicas ofertadas pro **“La Empresa”** conforme al concurso que determinó su adjudicación.
3. No ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento jurídico a favor de persona alguna, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de **“El Estado”**.

**Sexta.- Fianza de anticipo y de cumplimiento de contrato.**

**Fianza del Anticipo.**

La garantía del anticipo será por la totalidad del monto concedido y se constituirá mediante fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, debiendo contener los siguientes requisitos:

* Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.
* Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
* La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.
* El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado, domicilio legal y fiscal, registro federal de contribuyentes.
* La condición de que la vigencia de la fianza será hasta su total amortización, mediante la entrega de los bienes o la devolución total o parcial, según sea el caso, de la cantidad que por concepto de anticipo recibe su fiado.
* La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.
* El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.
* Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.
* La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el Artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
* Así mismo esta fianza cubre, defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

Las partes acuerdan que para la cancelación de esta fianza será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de **“El Estado”.**

**Fianza para el cumplimiento del contrato.**

La garantía deberá constituirse por **“La Empresa”** mediante fianza expedida por una institución debidamente autorizada en los términos de la Ley Federal de instituciones de Fianzas, en Moneda Nacional (peso mexicano), por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin considerar el I.V.A. a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, y deberá contener los siguientes requisitos:

* Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.
* Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
* La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.
* El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado.
* La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos.
* La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.
* El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.
* Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.
* La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
* Así mismo esta fianza cubre defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

**“La Empresa”** se obliga a mantener esta fianza, hasta por trescientos sesenta y cinco días posteriores a la fecha de la firma del Acta de Entrega Recepción de los bienes y/o equipos de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta, acordando las partes que para su cancelación será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de **“El Estado”**.

Las garantías de anticipo y cumplimiento, junto con el comprobante que acredite el pago de las mismas a la afianzadora deberán presentarse dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente contrato en

Avenida Insurgentes s/n entre las calles José Aguilar Barraza y 16 de Septiembre, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa.

**Séptima.- Garantías de los equipos.**

**“La Empresa”** garantiza los equipos materia del presente contrato, durante el periodo de un año, que contará a parir de la fecha de entrega del mismo, contra cualquier defecto de fabricación así como el de no cumplir con las especificaciones requeridas, mala calidad de los materiales, mano de obra, etc.

Si dentro del periodo de garantía se presenta algún defecto o cualquiera de las circunstancias anteriores, **“La Empresa”** queda obligada a sustituir los bienes y/o equipos defectuosos en un periodo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de su notificación sin cargo adicional para **“El Estado”**.

**“La Empresa”** se obliga a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y/o equipos, así como de cualquier otra responsabilidad en las que hubiera incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación vigente.

La forma de empaque y transporte que debe utilizar, serán los que **“La Empresa”** determine como idóneos, toda vez que la integridad de los bienes y/o equipos es su responsabilidad hasta el momento de la aceptación de los mismos, los costos que se originen por estos conceptos son por cuenta de **“La Empresa”**.

**“La Empresa”** deberá cubrir todos los seguros de transporte de conservación, etc, que requieran los bienes y/o equipos hasta el momento de la firma del acta señalada en la Cláusula Cuarta.

**Octava.- Límite de responsabilidades.**

En caso de incumplimiento de este contrato, la responsabilidad de **“La Empresa”**, independientemente de la forma de acción que se ejercite, consiste en:

* Que **“El Estado”** le haga efectiva la fianza entregada para garantizar el cumplimiento del presente contrato.
* Reintegrar a **“El Estado”** cabalmente los recursos económicos que le hayan sido entregados hasta el momento del incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones del presente contrato.

El pago por el límite de responsabilidades referido, que se derive del incumplimiento de los términos y condiciones de este contrato, atribuibles a **“La Empresa”** será efectuado de inmediato a la notificación que **“El Estado”** le realice por escrito a **“La Empresa”**.

Independientemente de lo anterior, para los efectos dispuestos por el Artículo 83 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, **“El Estado”** dará vista a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, de cualquier incumplimiento en que **“La Empresa”** hubiese incurrido.

**Novena.- “La Empresa”** será responsable absoluto de obtener las licencias autorizaciones y permisos necesarios para el cumplimiento del presente contrato y en los casos en que se infrinjan derechos de autor, patentes o marcas, **“El Estado”** queda liberado de cualquier responsabilidad en caso de que se someta a **“La Empresa”** a juicio o proceso por este concepto.

**Décima.- Penas convencionales.**

En el caso de que **“La Empresa”** se atrase en la entrega de lo bienes y/o equipos objeto del presente contrato, las partes pactan la aplicación de una pena convencional la cual será a partir del primer día de atraso consistente en el importe correspondiente al 0.116% (punto ciento dieciséis por ciento) del importe, en función de los bienes y/o equipos no entregados por cada día de retraso, tomando como fecha de entrega el día que se reciban en el lugar de entrega de los bienes y/o equipos contratados, el cual será deducido del importe total a pagar y no excederán del monto de la

garantía de cumplimiento del contrato.

Para el efecto anterior **“El Estado”** en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, harán del conocimiento de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas este hecho, acompañando los elementos con que se cuente, a fin de que resuelva lo procedente en relación a la sanción.

El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que **“La Empresa”** debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía.

En caso de rescisión del presente contrato. La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables todas aquellas que correspondan al incumplimiento de las condiciones, cláusulas y obligaciones señaladas en el presente contrato.

**Décima Primera.- Rescisión.**

**“El Estado”** podrá rescindir administrativamente este contrato sin necesidad de declaración judicial, cuando **“La Empresa”** incurra en incumplimiento de las obligaciones derivadas de la cláusulas del presente contrato, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, que sustancialmente consiste en:

I.- Se iniciará a partir de que a **“La Empresa”** le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, **“El Estado”** contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer a **“La Empresa”.**

III.- Rescindido el contrato se formulará el finiquito correspondiente a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar a **“El Estado”** por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la rescisión.

Una vez rescindido este contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, siempre que estas causas sean el motivo de la rescisión.

Cuando **“El Estado”** rescinda el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que procedan, aplicará lo establecido en la Cláusula “Limites de responsabilidades”

**Décima Segunda.- Reconocimiento contractual.**

El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo y deben de respetarse todas las condiciones contenidas en las bases y en la propuesta técnica y económica utilizadas en el concurso del cual se deriva este contrato, mismas que forman parte del presente.

Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido error o vicio o lesión alguna que vicien el consentimiento.

**Décima Tercera.- Sostenimiento.**

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, de sus supletorios y demás que le sean aplicables.

**Décima Cuarta.- Jurisdicción.**

Para el cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes acuerdan primariamente someterse al procedimiento de conciliación establecido en los Artículos 101, 102 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, o bien al procedimiento para resolución de controversias y para efectos de interpretación y cumplimiento se someterán a la jurisdicción y competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa en los términos del Artículo 104 de la mencionada Ley por ende, **“La Empresa”** renuncia al fuero, competencia y jurisdicción que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día ------- de 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR “EL ESTADO”** |  | **POR “LA EMPRESA”** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **T E S T I G O S** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |