|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA O LA MODIFICACIÓN QUÉ EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA:DE: |
|  |
| **PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMEROPROGRE-SIVO | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO |  |  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE EN PESOS |
| UNIDAD | CANTIDADDE TRABAJO |
|  |  | ***CON NUMERO*** | ***CON LETRA*** | CONCEPTO | SUBPARTIDA | PARTIDA |
| **01** | **PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **0.000** |  **TRABAJOS PRELIMINARES** |  |  |  |  |  |  |  |
| T-001 |  TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 2990.80 |  |  |  |  |  |
| **0-001** |  **DESPALMES Y CORTES** |  |  |  |  |  |  |  |
| T-002 |  EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL "B", ESPESOR PROMEDIO 35 CM. | M3 | 1046.78 |  |  |  |  |  |
| T-003 |  ESCARIFICADO Y COMPACTACION SOBRE LA CAPA DE SUBRASANTE, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 448.62 |  |  |  |  |  |
| **0-002** |  **TERRAPLENES** |  |  |  |  |  |  |  |
| T-004 |  COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%. | M3 | 299.08 |  |  |  |  |  |
| **0-003** |  **ACARREOS PARA TERRACERIAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| T-005 |  SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA. | M3 | 1360.81 |  |  |  |  |  |
| T-006 |  SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERILES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES. | M3-KM | 1360.81 |  |  |  |  |  |
| **0-004** |  **CONCRETO HIDRAULICO** |  |  |  |  |  |  |  |
| C-001 |  CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTO OXIDADO MARCA IMPERCOAT O SIMILIAR, INCLUYE: UN RIEGO DE S-20 FIBRA (IMPERCOAT), UN RIEGO DE ASFALTO OXIDADO Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. | ML | 1330.32 |  |  |  |  |  |
| C-002 |  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC. TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS QUE INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA. | ML | 866.00 |  |  |  |  |  |
| C-003 |  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VI-BRADO, ENRASE DE CONCRETO, CO-LOCACION DE CORTALOSAS, ACABA-DO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CU-RADO, DESC. Y LIMP. DE FORMAS. | M3 | 388.50 |  |  |  |  |  |
| **0-005** |  **SUB BASES Y BASES** |  |  |  |  |  |  |  |
| T-007 |  OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES Y SUBBASES CUANDO DE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100%. | M3 | 598.16 |  |  |  |  |  |
| T-008 |  ADQUISICION DE BANCO DE MATERIALES PARA BASE INCLUYE: CARGA | M3 | 777.61 |  |  |  |  |  |
| **0-006** |  **ACARREOS PARA SUB BASES Y BASESCARPETAS Y MEZCLAS ASFALTICAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| T-009 |  SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO. | M3 | 777.61 |  |  |  |  |  |
| T-010 |  SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO. ( 5km). | M3-KM | 3888.05 |  |  |  |  |  |
| **0-007** |  **RIEGO DE IMPREGNACION Y BARRIDO** |  |  |  |  |  |  |  |
| T-011 |  BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR. | HA | 0.30 |  |  |  |  |  |
| T-012 |  RIEGO DE LAS IMPREGNACION CON ASFALTO MEDIO AM-1 INCLUYE: APLICACION Y ARENEO. | LS | 4486.20 |  |  |  |  |  |
| **0-008** |  **OBRAS COMPLEMENTARIAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-001 |  LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. | M2 | 2990.80 |  |  |  |  |  |
| CP-002 |  CORTE DE CONCRETO CON DISCO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 10.00 |  |  |  |  |  |
| CP-003 |  DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE DE 15 CM DE ESPESOR CON RETROEXCAVADORA INCLUYE: CUÑAS. | M3 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| CP-004 |  CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO. | M3 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| CP-005 |  REPOSICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VI-BRADO, ENRASE DE CONCRETO, COLOCACION. | M3 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| CP-006 |  DENTELLON 20 X 40 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM INCLUYE: FABRICACION Y COLOCACION, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, CIMBRA Y DESCIMBRADO. | ML | 10.00 |  |  |  |  |  |
| **0-009** |  **SEÑALAMIENTO HORIZONTAL** |  |  |  |  |  |  |  |
| SÑ-01 |  PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION Y SEÑALIZACION HORIZONTAL. | ML | 598.16 |  |  |  |  |  |
| **0-010** |  **GUARNICIONES Y BANQUETAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| C-004 |  GUARNICION TIPO "L” DE 15CM CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADOY LIMPIEZA DE FORMAS. | ML | 598.16 |  |  |  |  |  |
| C-005 |  BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, LIMPIEZA DE FORMAS, RELLENO Y COMPACTACION. | M2 | 717.79 |  |  |  |  |  |
| **0-017** |  **SEÑALAMIENTO** |  |  |  |  |  |  |  |
| SÑ-02 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL SR\_06 DE 61 X 61 CM REFL G.I POSTE (ALTO),FABRICACION EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO G.I CON POSTE , PLACA Y POSTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INCLUYE:CONCRETO F´C=150 KG/CM2 AHOGADO,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 2.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: |  |  |  |
| PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: |  |  |  |
| ACUMULADO ESTA HOJA: |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:IVA:IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA O LA MODIFICACIÓN QUÉ EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA:DE: |
|  |
| **PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **0-012** |  **DRENAJE SANITARIO** |  |  |  |  |  |  |  |
| DES-01 |  DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE.EXCAVACION,TUBO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 20,CODOS DE 45°,YEE DE 8" A 6" ,REGISTRO DE 40 X 60 CM,TAPAS DE CONCRETO,RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | PZA | 39.00 |  |  |  |  |  |
| **0-014** |  **TAPAS DE FIERRO FUNDIDO** |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN-01 |  TAPAS DE FIERRO FUNDIDO DE 130 KG INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION. | PZA | 6.00 |  |  |  |  |  |
| **0-016** |  **RED DE ATARGEA** |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN-02 |  LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | ML | 300.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-03 |  EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN, EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 270.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-04 |  PLANTILLA APISONADA COMPACTADA AL 90% EN 15 CMS DE ESPESOR. | M3 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-05 |  RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA COMPACTADAS AL 90% CON MATERIAL INERTE EN 45 CM DE ESPESOR. | M3 | 81.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-06 |  RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA, SIN COMPACTAR. | M3 | 162.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-07 |  SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO. | M3 | 108.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-08 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20. | ML | 300.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-09 |  CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK SOLIDO, APLANADOS, MEDIA LUNA. | PZA | 6.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: |  |  |  |
| PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: |  |  |  |
| ACUMULADO ESTA HOJA: |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:IVA:IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA O LA MODIFICACIÓN QUÉ EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONESRAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA:DE: |
|  |
| **PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **0-013** |  **TOMAS DOMICILIARIAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| POT-00 |  TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, MANGUERA STRUPACK DE 1/2, CODO GALVANIZADO DE 1/2, NIPLE GALVANIZADO DE 70CM DE 1/2, VALVULA ESFERA DE PALANCA DE LATON, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | TOMA | 39.00 |  |  |  |  |  |
| **0-015** |  **LINEA DE AGUA POTABLE** |  |  |  |  |  |  |  |
| POT-01 |  LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | ML | 300.00 |  |  |  |  |  |
| POT-02 |  EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN, EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 216.00 |  |  |  |  |  |
| POT-03 |  PLANTILLA APISONADA COMPACTADA AL 90%. | M3 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| POT-04 |  RELLENO CON MATERIAL INERTE (LIMO) EN CAPA DE 30 CMS DE ESPESOR EN ZANJA COMPACTADAS AL 90%. | M3 | 54.00 |  |  |  |  |  |
| POT-05 |  RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA, SIN COMPACTAR. | M3 | 144.00 |  |  |  |  |  |
| POT-06 |  SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO. | M3 | 93.60 |  |  |  |  |  |
| POT-07 |  CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO. | M3 | 187.20 |  |  |  |  |  |
| POT-08 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, COPLE DE REPARACION, CODO DE 3X90, TEE Y TAPON. | ML | 300.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: |  |  |  |
| PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: |  |  |  |
| ACUMULADO ESTA HOJA: |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:IVA:IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA O LA MODIFICACIÓN QUÉ EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONESRAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA:DE: |
|  |
| **PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **0-011** |  **ALUMBRADO PUBLICO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.01 |  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE EN POSTE OCTAGONAL DE 8.00 M. CON BRAZO DE 1.80 M. Y LUMINARIA LED 100 WATTS 250 VOLT MODELO KSAHSLL-100 O SIMILAR, INCLUYE: PINTURA, TORNILLERIA, CABLE THW CAL.12, TRASLADO, PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | PZA | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 00.02 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 30 X 70 X 90 CM. | PZA | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 00.03 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA RED DE ALUMBRADO. | PZA | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 00.04 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL Y PROTECCION PARA 2 CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MURETE DE MEDICION AEREO, INCLUYE: 1 CONTACTOR MAGNETICO, 1 INTERRUPTOR TERMICO Y CABLEADO ELECTRICO CON 2 FASES Y 1 NEUTRO. | LOTE | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 00.05 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CON TAPA POLIMERICA. | PZA | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 00.06 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LAMPARAS. | ML | 283.10 |  |  |  |  |  |
| 00.07 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 32 MM, PARA ALOJAR CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO. | ML | 283.10 |  |  |  |  |  |
| 00.08 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AEREO DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LINEA SECUNDARIA A MURETE DE MEDICION. | ML | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 00.10 |  PAGO DE CERTIFICACION DE UNIDAD DE VERIFICACION PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA POR PERITO VERIFICADOR AUTORIZADO. | LOTE | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 00.11 |  PAGO POR CONTRATACION TRÁMITES Y SUPERVISION DE DEPENDENCIA (CFE) POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. | LOTE | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 00.12 |  EXCAVACION HECHA A MANO DE ZANJA DE 40 X 40 CM EN TERRENO NORMAL. | ML | 283.10 |  |  |  |  |  |
| 00.13 |  RELLENO A MANO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | ML | 283.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: |  |  |  |
| PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: |  |  |  |
| ACUMULADO ESTA HOJA: |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:IVA:IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |