|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA O LA MODIFICACIÓN QUÉ EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.  RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA: DE: |
|  | | | | |
| **PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO  PROGRE-SIVO | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | |  | |  | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE EN PESOS | | |
| UNIDAD | | CANTIDAD  DE TRABAJO |
|  | |  | ***CON NUMERO*** | ***CON LETRA*** | CONCEPTO | SUBPARTIDA | PARTIDA |
| **01** | **PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **0.000** | **TRABAJOS PRELIMINARES** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| T-001 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | | M2 | | 2990.80 |  |  |  |  |  |
| **0-001** | **DESPALMES Y CORTES** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| T-002 | EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL "B", ESPESOR PROMEDIO 35 CM. | | M3 | | 1046.78 |  |  |  |  |  |
| T-003 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION SOBRE LA CAPA DE SUBRASANTE, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA. | | M3 | | 448.62 |  |  |  |  |  |
| **0-002** | **TERRAPLENES** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| T-004 | COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%. | | M3 | | 299.08 |  |  |  |  |  |
| **0-003** | **ACARREOS PARA TERRACERIAS** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| T-005 | SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA. | | M3 | | 1360.81 |  |  |  |  |  |
| T-006 | SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERILES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES. | | M3-KM | | 1360.81 |  |  |  |  |  |
| **0-004** | **CONCRETO HIDRAULICO** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| C-001 | CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTO OXIDADO MARCA IMPERCOAT O SIMILIAR, INCLUYE: UN RIEGO DE S-20 FIBRA (IMPERCOAT), UN RIEGO DE ASFALTO OXIDADO Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. | | ML | | 1330.32 |  |  |  |  |  |
| C-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC. TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS QUE INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA. | | ML | | 866.00 |  |  |  |  |  |
| C-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VI-BRADO, ENRASE DE CONCRETO, CO-LOCACION DE CORTALOSAS, ACABA-DO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CU-RADO, DESC. Y LIMP. DE FORMAS. | | M3 | | 388.50 |  |  |  |  |  |
| **0-005** | **SUB BASES Y BASES** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| T-007 | OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES Y SUBBASES CUANDO DE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100%. | | M3 | | 598.16 |  |  |  |  |  |
| T-008 | ADQUISICION DE BANCO DE MATERIALES PARA BASE INCLUYE: CARGA | | M3 | | 777.61 |  |  |  |  |  |
| **0-006** | **ACARREOS PARA SUB BASES Y BASESCARPETAS Y MEZCLAS ASFALTICAS** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| T-009 | SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO. | | M3 | | 777.61 |  |  |  |  |  |
| T-010 | SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO. ( 5km). | | M3-KM | | 3888.05 |  |  |  |  |  |
| **0-007** | **RIEGO DE IMPREGNACION Y BARRIDO** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| T-011 | BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR. | | HA | | 0.30 |  |  |  |  |  |
| T-012 | RIEGO DE LAS IMPREGNACION CON ASFALTO MEDIO AM-1 INCLUYE: APLICACION Y ARENEO. | | LS | | 4486.20 |  |  |  |  |  |
| **0-008** | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| CP-001 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. | | M2 | | 2990.80 |  |  |  |  |  |
| CP-002 | CORTE DE CONCRETO CON DISCO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | ML | | 10.00 |  |  |  |  |  |
| CP-003 | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE DE 15 CM DE ESPESOR CON RETROEXCAVADORA INCLUYE: CUÑAS. | | M3 | | 1.00 |  |  |  |  |  |
| CP-004 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO. | | M3 | | 1.60 |  |  |  |  |  |
| CP-005 | REPOSICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VI-BRADO, ENRASE DE CONCRETO, COLOCACION. | | M3 | | 1.00 |  |  |  |  |  |
| CP-006 | DENTELLON 20 X 40 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM INCLUYE: FABRICACION Y COLOCACION, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, CIMBRA Y DESCIMBRADO. | | ML | | 10.00 |  |  |  |  |  |
| **0-009** | **SEÑALAMIENTO HORIZONTAL** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| SÑ-01 | PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION Y SEÑALIZACION HORIZONTAL. | | ML | | 598.16 |  |  |  |  |  |
| **0-010** | **GUARNICIONES Y BANQUETAS** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| C-004 | GUARNICION TIPO "L” DE 15CM CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADOY LIMPIEZA DE FORMAS. | | ML | | 598.16 |  |  |  |  |  |
| C-005 | BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, LIMPIEZA DE FORMAS, RELLENO Y COMPACTACION. | | M2 | | 717.79 |  |  |  |  |  |
| **0-017** | **SEÑALAMIENTO** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| SÑ-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL SR\_06 DE 61 X 61 CM REFL G.I POSTE (ALTO),FABRICACION EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO G.I CON POSTE , PLACA Y POSTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INCLUYE:CONCRETO F´C=150 KG/CM2 AHOGADO,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. | | PZA | | 2.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | | FIRMA DEL LICITANTE | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: | | | |  |  |  |
| PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | | | |  |  |  |
| ACUMULADO ESTA HOJA: | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |
|  | |  | | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:  IVA:  IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA: | | | |  |  |  |
|  | |  | |  | | | |  |  |  |
|  | |  | |  | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA O LA MODIFICACIÓN QUÉ EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.  RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA: DE: |
|  | | | | |
| **PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **0-012** | **DRENAJE SANITARIO** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| DES-01 | DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE.EXCAVACION,TUBO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 20,CODOS DE 45°,YEE DE 8" A 6" ,REGISTRO DE 40 X 60 CM,TAPAS DE CONCRETO,RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | | PZA | | 39.00 |  |  |  |  |  |
| **0-014** | **TAPAS DE FIERRO FUNDIDO** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| SAN-01 | TAPAS DE FIERRO FUNDIDO DE 130 KG INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION. | | PZA | | 6.00 |  |  |  |  |  |
| **0-016** | **RED DE ATARGEA** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| SAN-02 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | | ML | | 300.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-03 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN, EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | | M3 | | 270.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-04 | PLANTILLA APISONADA COMPACTADA AL 90% EN 15 CMS DE ESPESOR. | | M3 | | 27.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-05 | RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA COMPACTADAS AL 90% CON MATERIAL INERTE EN 45 CM DE ESPESOR. | | M3 | | 81.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-06 | RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA, SIN COMPACTAR. | | M3 | | 162.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-07 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO. | | M3 | | 108.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20. | | ML | | 300.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-09 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK SOLIDO, APLANADOS, MEDIA LUNA. | | PZA | | 6.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | | FIRMA DEL LICITANTE | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: | | | |  |  |  |
| PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | | | |  |  |  |
| ACUMULADO ESTA HOJA: | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |
|  | |  | | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:  IVA:  IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA: | | | |  |  |  |
|  | |  | |  | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA O LA MODIFICACIÓN QUÉ EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES  RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA: DE: |
|  | | | | |
| **PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.** | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **0-013** | **TOMAS DOMICILIARIAS** | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-00 | TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, MANGUERA STRUPACK DE 1/2, CODO GALVANIZADO DE 1/2, NIPLE GALVANIZADO DE 70CM DE 1/2, VALVULA ESFERA DE PALANCA DE LATON, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | | | TOMA | | 39.00 | |  |  | |  |  | |  | |
| **0-015** | **LINEA DE AGUA POTABLE** | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | | | ML | | 300.00 | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-02 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN, EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | | | M3 | | 216.00 | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-03 | PLANTILLA APISONADA COMPACTADA AL 90%. | | | M3 | | 18.00 | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-04 | RELLENO CON MATERIAL INERTE (LIMO) EN CAPA DE 30 CMS DE ESPESOR EN ZANJA COMPACTADAS AL 90%. | | | M3 | | 54.00 | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-05 | RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA, SIN COMPACTAR. | | | M3 | | 144.00 | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-06 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO. | | | M3 | | 93.60 | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-07 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO. | | | M3 | | 187.20 | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, COPLE DE REPARACION, CODO DE 3X90, TEE Y TAPON. | | | ML | | 300.00 | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | | FIRMA DEL LICITANTE | | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: | | | | | |  |  | |  | |
| PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | | | | | |  |  | |  | |
| ACUMULADO ESTA HOJA: | | | | | |  |  | |  | |
|  | | | | | |  |  | |  | |
|  | |  | | | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:  IVA:  IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA: | | | | | |  |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |
| FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA O LA MODIFICACIÓN QUÉ EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES  RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | | | | FIRMA DEL LICITANTE | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | | | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | | | HOJA: DE: | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **0-011** | **ALUMBRADO PUBLICO** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 00.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE EN POSTE OCTAGONAL DE 8.00 M. CON BRAZO DE 1.80 M. Y LUMINARIA LED 100 WATTS 250 VOLT MODELO KSAHSLL-100 O SIMILAR, INCLUYE: PINTURA, TORNILLERIA, CABLE THW CAL.12, TRASLADO, PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | | PZA | | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 00.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 30 X 70 X 90 CM. | | PZA | | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 00.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA RED DE ALUMBRADO. | | PZA | | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 00.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL Y PROTECCION PARA 2 CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MURETE DE MEDICION AEREO, INCLUYE: 1 CONTACTOR MAGNETICO, 1 INTERRUPTOR TERMICO Y CABLEADO ELECTRICO CON 2 FASES Y 1 NEUTRO. | | LOTE | | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 00.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CON TAPA POLIMERICA. | | PZA | | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 00.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LAMPARAS. | | ML | | 283.10 |  |  |  |  |  |
| 00.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 32 MM, PARA ALOJAR CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO. | | ML | | 283.10 |  |  |  |  |  |
| 00.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AEREO DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LINEA SECUNDARIA A MURETE DE MEDICION. | | ML | | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 00.10 | PAGO DE CERTIFICACION DE UNIDAD DE VERIFICACION PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA POR PERITO VERIFICADOR AUTORIZADO. | | LOTE | | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 00.11 | PAGO POR CONTRATACION TRÁMITES Y SUPERVISION DE DEPENDENCIA (CFE) POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. | | LOTE | | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 00.12 | EXCAVACION HECHA A MANO DE ZANJA DE 40 X 40 CM EN TERRENO NORMAL. | | ML | | 283.10 |  |  |  |  |  |
| 00.13 | RELLENO A MANO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | | ML | | 283.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | | FIRMA DEL LICITANTE | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: | | | |  |  |  |
| PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | | | |  |  |  |
| ACUMULADO ESTA HOJA: | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |
|  | |  | | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:  IVA:  IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA: | | | |  |  |  |
|  | |  | |  | | | |  |  |  |