Servicios de Salud de Sinaloa Dirección de Atención Médica Subdirección de Atención Hospitalaria Departamento de Hemovigilancia

ANEXO IIA. EQUIPO COMPLEMENTARIO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RENGLÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **TOTAL** |
| 1 | **SILLÓN PARA DONADOR ELECTRICO 2 POSICIONES,** DESCANZA BRAZOS AJUSTABLECON SOPORTE PARA BOLSAS O SOLUCIONES, MATERIAL LAVABLE Y RESISTENTE. | PIEZA | 18 |
| 2 | **BAUMANOMETRO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAZO** | PIEZA | 6 |
| 3 | **ESTETOSCOPIO ADULTO BIAURICULAR CAMPANA** | PIEZA | 6 |
| 4 | **BASCULA CON ESTADIMETRO** | PIEZA | 6 |
| 5 | **TERMOMETRO DIGITAL TOMA DE TEMPERATURA AXILAR** | PIEZA | 12 |
| 6 | **SILLA PARA TOMA DE MUESTRA** | PIEZA | 8 |
| 7 | **DESCONGELADOR DE MÍNIMO 4 BOLSAS DE PLASMA, ATEMPERADOR DE UNIDADES DE SANGRE, PANTALLA DIGITAL, CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA.** | EQUIPO | 9 |
| 8 | **REFRIGERADOR PARA LA CONSERVACION DE SANGRE, CON PANEL DE TEMPERATURA CON CONTROL COMPUTARIZADO. REGISTRO GRAFICO DE TEMPERATURA DIARIO/SEMANAL Y PUNTA DE PLUMA GRAFICADO, ALMACENAJE DE 360 BOLSAS.** | EQUIPO | 12 |
| 9 | **REFRIGERADOR PARA LA CONSERVACION DE LA SANGRE, CON PANEL DE TEMPERATURA CON CONTROL COMPUTARIZADO. REGISTRO GRAFICO DE TEMPERATURA DIARIO/SEMANAL Y PUNTA DE PLUMA GRAFICADO, ALMACENAJE DE 120 BOLSAS.** | EQUIPO | 11 |
| 10 | **REFRIGERADOR PARA REACTIVOS (PUERTA DE CRISTAL) DE 14 PIES.** | PIEZA | 7 |
| 11 | **CONGELADOR DE PLASMA CON CAPACIDAD DE HASTA 576 BOLSAS, EQUIPO AUTOMÁTICO, CON ALARMA AUDIBLE Y MANEJO DE TEMPERATURA CON RANGO A - 37°C.** | PIEZA | 9 |
| 12 | **PINZAS DE RODILLOS** | PIEZA | 9 |
| 13 | **BALANZA GRANATARIA DE 1 PLATO DE 0 A 2200g** | PIEZA | 2 |
| 14 | **BALANZA GRANATARIA DE 2 PLATOS CAPACIDAD DE 0 A 2200g** | PIEZA | 4 |
| 15 | **CENTRIFUGA DE MESA P/12 TUBOS** | PIEZA | 9 |
| 16 | **CENTRIFUGA DE MESA P/24 TUBOS** | PIEZA |  12 |
| 17 | **JUEGO DE PIPETAS AUTOMATICAS CON VOLUMEN VARIABLE.** | KIT | 21 |
| 18 | **CENTRIFUGA REFRIGERADA DE PISO, SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE****TEMPERATURA CON RANGO DE -2° A 25° PARA 4 O 6 BOLSAS (CUADRUPLES).** | EQUIPO | 6 |
| 19 | **CONTENEDOR PARA TRANSPORTAR HEMOCOMPONENTES. - CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE POR LO MENOS 24 HORAS, MATERIAL INTERIOR/EXTERIOR POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA CON PLACAS REFRIGERANTE CON AISLAMIENTO****DE POLIURETANO CON CAPACIDAD PARA 8 UNIDADES DE 450ML.** | PIEZA | 13 |
| 20 | **TERMOMETRO DIGITAL PARA CONTENEDOR** | PIEZA | 13 |
| 21 | **EQUIPO PORTÁTIL PARA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA LIBRE** | EQUIPO | 3 |
| 22 | **BAÑO MARÍA DE LABORATORIO DE 5 LITROS** | EQUIPO | 21 |
| 23 | **AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA INCLUIDA CON CAPACIDAD DE 48 UNIDADES Y BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, CON ALARMA ACUSTICA EN CASO DE****FALLAS DE SUMINISTRO ELECTRICO** | PIEZA | 5 |

Página 1 de 1