|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA O LA MODIFICACIÓN QUÉ EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.  RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA: DE: |
|  | | | | |
| **PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO  PROGRE-SIVO | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | |  | |  | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE EN PESOS | | |
| UNIDAD | | CANTIDAD  DE TRABAJO |
|  | |  | ***CON NUMERO*** | ***CON LETRA*** | CONCEPTO | SUBPARTIDA | PARTIDA |
| **01** | **PAVIMENTO VENUSTIANO CARRANZA** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **0.000** | **TRABAJOS PRELIMINARES** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| T-001 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | | M2 | | 3729.75 |  |  |  |  |  |
| **0-001** | **DESPALMES Y CORTES** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| T-002 | EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL "B", ESPESOR PROMEDIO 35 CM. | | M3 | | 1305.41 |  |  |  |  |  |
| T-003 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION SOBRE LA CAPA DE SUBRASANTE, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA | | M3 | | 559.46 |  |  |  |  |  |
| **0-002** | **TERRAPLENES** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| T-004 | COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%. | | M3 | | 372.98 |  |  |  |  |  |
| **0-003** | **ACARREOS PARA TERRACERIAS** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| T-005 | SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA | | M3 | | 1697.03 |  |  |  |  |  |
| T-006 | SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERILES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES (2 KM) | | M3-KM | | 3394.06 |  |  |  |  |  |
| **0-004** | **CONCRETO HIDRAULICO** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| C-001 | CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CEMENTO PLASTICO NEGRO MARCA PLASTICEM O SIMILIAR, INCLUYE: PRIMER ASFALTICO Y APLICACION CEMENTO PLASTICO NEGRO PLASTICEM STD Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. | | ML | | 1751.38 |  |  |  |  |  |
| C-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC 1 1/2. TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS QUE INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA. | | ML | | 1123.67 |  |  |  |  |  |
| C-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VI-BRADO, ENRASE DE CONCRETO, CO-LOCACION DE CORTALOSAS, ACABA-DO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CU-RADO, DESC. Y LIMP. DE FORMAS. | | M3 | | 480.00 |  |  |  |  |  |
| C-006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA CELOTEX SOBRE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS SOBRE JUNTA DE PAVIMENTOS EXISTENTES. | | ML | | 34.43 |  |  |  |  |  |
| **0-005** | **SUB BASES Y BASES** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| T-007 | OPERACION DE MEZCLADO,TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES Y SUBBASES CUANDO DE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% | | M3 | | 745.95 |  |  |  |  |  |
| T-008 | ADQUISICION DE BANCO DE MATERIALES PARA BASE INCLUYE: CARGA | | M3 | | 969.74 |  |  |  |  |  |
| 0-006 | ACARREOS PARA SUB BASES Y BASESCARPETAS Y MEZCLAS ASFALTICAS | |  | |  |  |  |  |  |  |
| T-009 | SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO | | M3 | | 969.74 |  |  |  |  |  |
| T-010 | SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO. ( 13 KM SUBSECUENTES) | | M3-KM | | 12606.62 |  |  |  |  |  |
| **0-007** | **RIEGO DE IMPREGNACION Y BARRIDO** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| T-011 | BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR | | HA | | 0.37 |  |  |  |  |  |
| T-012 | RIEGO DE LAS IMPREGNACION CON ASFALTO MEDIO AM-1 INCLUYE:APLICACION Y ARENEO | | LS | | 5594.63 |  |  |  |  |  |
| **0-008** | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| CP-001 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | | M2 | | 3729.75 |  |  |  |  |  |
| CP-002 | CORTE DE CONCRETO CON DISCO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | | ML | | 13.70 |  |  |  |  |  |
| CP-003 | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE DE 15 CM DE ESPESOR CON RETROEXCAVADORA INCLUYE: CUÑAS | | M3 | | 106.30 |  |  |  |  |  |
| CP-004 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO. (F.A. 1.60). | | M3 | | 170.68 |  |  |  |  |  |
| **0-009** | **SEÑALAMIENTO HORIZONTAL** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| SÑ-01 | PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION Y SEÑALIZACION HORIZONTAL | | ML | | 693.74 |  |  |  |  |  |
| **0-010** | **GUARNICIONES Y BANQUETAS** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| C-004 | GUARNICION TIPO "L" DE 15CM CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE:RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADOY LIMPIEZA DE FORMAS | | ML | | 786.58 |  |  |  |  |  |
| C-005 | BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 ARAMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, LIMPIEZA DE FORMAS, RELLENO Y COMPACTACION | | M2 | | 920.26 |  |  |  |  |  |
| **0-017** | **SEÑALAMIENTO** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| SÑ-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL SR\_06 DE 61 X 61 CM REFL G.I POSTE (ALTO),FABRICACION EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO G.I CON POSTE , PLACA Y POSTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INCLUYE:CONCRETO F´C=150 KG/CM2 AHOGADO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO | | PZA | | 6.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | | FIRMA DEL LICITANTE | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: | | | |  |  |  |
| PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | | | |  |  |  |
| ACUMULADO ESTA HOJA: | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |
|  | |  | | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:  IVA:  IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA: | | | |  |  |  |
|  | |  | |  | | | |  |  |  |
|  | |  | |  | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA O LA MODIFICACIÓN QUÉ EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.  RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA: DE: |
|  | | | | |
| **PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **DRENAJE SANITARIO AV. CARRANZA** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **0-012** | **DRENAJE SANITARIO** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| DES-01 | DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE: EXCAVACION, TUBO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 20, CODOS DE 45°, YEE DE 8" A 6" , REGISTRO DE 40 X 60 CM, TAPAS DE CONCRETO, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | | PZA | | 29.00 |  |  |  |  |  |
| **0-014** | **TAPAS DE FIERRO FUNDIDO** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| SAN-01 | TAPAS DE FIERRO FUNDIDO DE 130 KG INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION. | | PZA | | 11.00 |  |  |  |  |  |
| **0-016** | **RED DE ATARGEA** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| SAN-02 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | | ML | | 403.72 |  |  |  |  |  |
| SAN-03 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL .COMUN, EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | | M3 | | 363.35 |  |  |  |  |  |
| SAN-04 | PLANTILLA APISONADA COMPACTADA AL 90% EN 15 CMS DE ESPESOR. | | M3 | | 36.33 |  |  |  |  |  |
| SAN-05 | RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA COMPACTADAS AL 90% CON MATERIAL INERTE EN 45 CM DE ESPESOR. | | M3 | | 109.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-06 | RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPATADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CM HUMEDECIENDO EL MATERIAL ANTES DE COMPACTAR. | | M3 | | 218.01 |  |  |  |  |  |
| SAN-07 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO. | | M3 | | 145.34 |  |  |  |  |  |
| SAN-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20. | | ML | | 430.00 |  |  |  |  |  |
| SAN-09 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK SOLIDO, APLANADOS, MEDIA LUNA. | | PZA | | 11.00 |  |  |  |  |  |
| POT-07 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO. | | M3 | | 188.94 |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | | FIRMA DEL LICITANTE | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: | | | |  |  |  |
| PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | | | |  |  |  |
| ACUMULADO ESTA HOJA: | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |
|  | |  | | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:  IVA:  IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA: | | | |  |  |  |
|  | |  | |  | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA O LA MODIFICACIÓN QUÉ EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES  RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA: DE: |
|  | | | | |
| **PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **RED DE AGUA POTABLE AV VENUSTIANO CARRANZA** | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **0-013** | **TOMAS DOMICILIARIAS** | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-00 | TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, ABRAZADERA PVC, MANGUERA STRUPACK DE 1/2, CODO GALVANIZADO DE 1/2, NIPLE GALVANIZADO DE 70CM DE 1/2, VALVULA ESFERA DE PALANCA DE LATON, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | | | TOMA | | 29.00 | |  |  | |  |  | |  | |
| **0-015** | **LINEA DE AGUA POTABLE** | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | | | ML | | 403.72 | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-02 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN, EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | | | M3 | | 290.68 | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-03 | PLANTILLA APISONADA COMPACTADA AL 90%. | | | M3 | | 24.22 | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-04 | RELLENO CON MATERIAL INERTE (LIMO) EN CAPA DE 30 CMS DE ESPESOR EN ZANJA COMPACTADAS AL 90%. | | | M3 | | 72.67 | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-05 | RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPATADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CM HUMEDECIENDO EL MATERIAL ANTES DE COMPACTAR. | | | M3 | | 193.79 | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-06 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO. | | | M3 | | 96.89 | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-07 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO. | | | M3 | | 125.96 | |  |  | |  |  | |  | |
| POT-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, COPLE DE REPARACION, CODO DE 3X90, TEE Y TAPON. | | | ML | | 403.72 | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | | FIRMA DEL LICITANTE | | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: | | | | | |  |  | |  | |
| PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | | | | | |  |  | |  | |
| ACUMULADO ESTA HOJA: | | | | | |  |  | |  | |
|  | | | | | |  |  | |  | |
|  | |  | | | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:  IVA:  IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA: | | | | | |  |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |
| FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA O LA MODIFICACIÓN QUÉ EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES  RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | | | | FIRMA DEL LICITANTE | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | | | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | | | HOJA: DE: | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **ALUMBRADO AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **0-011** | **ALUMBRADO PUBLICO** | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 0.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE EN POSTE OCTAGONAL DE 8.00 M. CAL 10, CON BRAZO DE 1.80 M. Y LUMINARIA LED ELEKTRA 95 W, C/FOTOSENSOR, 155 L/W, IP67, IKA 10, 100/277 V 5000K O SIMILAR, INCLUYE: PINTURA, TORNILLERIA, CABLE THW CAL.12, TRASLADO, PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | | PZA | | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 0.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 30 X 70 X 90 CM | | PZA | | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 0.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA RED DE ALUMBRADO | | PZA | | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 0.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL Y PROTECCION PARA 2 CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MURETE DE MEDICION AEREO, INCLUYE: 1 CONTACTOR MAGNETICO, 1 INTERRUPTOR TERMICO Y CABLEADO ELECTRICO CON 2 FASES Y 1 NEUTRO. | | LOTE | | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 0.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CON TAPA POLIMERICA | | PZA | | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 0.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LAMPARAS. | | ML | | 364.00 |  |  |  |  |  |
| 0.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 32 MM, PARA ALOJAR CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO | | ML | | 364.60 |  |  |  |  |  |
| 0.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AEREO DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LINEA SECUNDARIA A MURETE DE MEDICION. | | ML | | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 0.1 | PAGO DE CERTIFICACION DE UNIDAD DE VERIFICACION PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA POR PERITO VERIFICADOR AUTORIZADO. | | LOTE | | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 0.11 | PAGO POR CONTRATACION TRÁMITES Y SUPERVISION DE DEPENDENCIA (CFE) POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. | | LOTE | | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 0.12 | EXCAVACION HECHA A MANO DE ZANJA DE 40 X 40 CM EN TERRENO NORMAL. | | ML | | 364.60 |  |  |  |  |  |
| 0.13 | RELLENO A MANO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | | ML | | 364.60 |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | | FIRMA DEL LICITANTE | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: | | | |  |  |  |
| PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | | | |  |  |  |
| ACUMULADO ESTA HOJA: | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |
|  | |  | | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:  IVA:  IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA: | | | |  |  |  |
|  | |  | |  | | | |  |  |  |